
ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету

міської ради

19.09.2022  №  415
Інформаційна картка
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021-2022 роки 
(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування суб'єкта господарювання)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
	Найменування суб'єкта господарювання
	КПТМ «Бориспільтепломережа»

	Рік заснування
	1988

	Форма власності
	комунальна

	Місцезнаходження
	08301, Київська область, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях,41-а

	Код за ЄДРПОУ
	13712452

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада
	Желєзко Маріанна Іванівна

	Тел., факс, e-mail
	(04595) 6-25-08, ф.(04595) 6-47-31

borispil-teplo@ogku.kiev.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії         (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597436 (безстрокова)

	Ліцензія на транспортування теплової енергії  (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597437 (безстрокова)

	Ліцензія на постачання теплової енергії            (№ , дата видачі, строк дії)
	АВ № 597438 (безстрокова)

	Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн
	37652,8

	Балансова вартість активів, тис. грн
	125973,0

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	2885,7

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
	Відсутня


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання

	Строк реалізації інвестиційної програми
	Один рік: з 1 жовтня 2021 р. по 30 вересня 2022 р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання
	Початковий етап реалізації заходів (складені кошториси, взяті комерційні пропозиції)

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	1.Перерахування коштів для виконання інвестиційної програми на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.

2.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період.

3.Укладання угод на підрядні роботи.


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	3000,63

	власні кошти
	3000,63

	позичкові кошти
	0,00

	залучені кошти
	0,00

	бюджетні кошти
	0,00

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00

	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00

	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	87,60

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	1,30

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0,00

	Інші заходи
	11,1


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
	Чиста приведена вартість
	7483,42

	Внутрішня норма дохідності
	9%

	Дисконтований період окупності
	18,86

	Індекс прибутковості
	1,00274334

	Керівник
	_______________________
(підпис)
	Маріанна Желєзко
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення __________________________________
	
	Директор КПТМ «Бориспільтеплопережа»
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	___________________Маріанна Желєзко
(підпис)                 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № __________
	
	"____" _______________ 2022 року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»

(найменування суб'єкта господарювання)
	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)**
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн)***

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	планований період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	планований період +1
	планований період + n*
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	1.2..2.1
	Встановлення технологічного вузла обліку теплової енергії на котельні по вул. Центральна,34 с.Глибоке 
	1
	39,19
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	39,19
	0,00
	39,19
	0,0
	0,0
	120,00
	
	0,00
	0,00
	3,92

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 39,19
	х
	х
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	39,19 
	0,00 
	39,19
	0,0 
	0,0 
	120,00 
	 
	0,00 
	0,00
	3,92

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній Вал,1-а
	2
	42,12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	42,12
	0,00
	42,12
	0,0
	0,0
	113,64
	
	0,00
	0,00
	6,46

	1.2.5.2
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242
	2
	35,07
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	35,07
	0,00
	35,07
	0,0
	0,0
	111,00
	
	0,00
	0,00
	6,13

	1.2.5.3
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соборна,8-а
	1
	21,41
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21,41
	0,00
	21,41
	0,0
	0,0
	113,64
	
	0,00
	0,00
	3,27

	1.2.5.4
	Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Привокзальна,2-г
	1
	77,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	77,58
	0,00
	77,58
	0,0
	0,0
	120,00
	
	0,00
	0,00
	7,76

	Усього за підпунктом 1.2.5
	176,18 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	176,18
	0,00 
	176,18
	0,0
	0,0
	115,96
	 
	0,00 
	0,00
	23,62

	Усього за пунктом 1.2
	215,37 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	215,37
	0,00 
	215,37
	0,0
	0,0
	116,69
	 
	0,00 
	0,00
	27,54

	Усього за розділом I
	215,37 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	 215,37 
	0,00 
	215,37 
	0,0
	0,0
	116,69
	 
	0,00 
	0,00
	27,54

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-14 до ж/б № 10 по вул. Лютнева) 
	98 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 76 мм 
	98,35
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	98,35
	0,00
	98,35
	0,0
	0,0
	129,24
	 
	0,40
	0,00
	10,64

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-31 до ж/б №77 по вул.Київський Шлях) 
	16 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 57 мм
	14,92
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	14,92
	0,00
	14,92
	0,0
	0,0
	73,32
	
	0,16
	0,00
	2,59

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-23 до ТК-26) 
	95,6 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 108 мм 
	195,36
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	195,36
	0,00
	195,36
	0,0
	0,0
	131,40
	 
	0,85
	0,00
	20,62

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до кута повороту) 
	58 м в 1- тр. вимірі, Ду = 219 мм
	260,87
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	260,87
	0,00
	260,87
	0,0
	0,0
	126,24
	
	0,50


	0,00
	28,43

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від

ТК-27 до ТК-28) 
	118,8 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 108  мм 
	232,17
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	232,17
	0,00
	232,17
	0,0
	0,0
	121,56
	 
	1,06
	0,00
	25,83

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)
	48 м в  1- тр. вимірі, Ду = 133 мм
	100,46
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100,46
	0,00
	100,46
	0,0
	0,0
	120,12
	 
	0,43
	0,00
	11,34

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-4а  до адмінбудівлі) 
	54 м в  1- тр. вимірі, Ду = 57 мм
	56,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	56,00
	0,00
	56,00
	0,0
	0,0
	103,08
	
	0,53
	0,00
	7,12

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК - 38 в сторонуТК-36) 
	48 м в  1- тр. вимірі, Ду = 219 мм
	221,52
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	221,52
	0,00
	221,52
	0,0
	0,0
	110,16
	
	0,47
	0,00
	27,10

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-29 до ТК-30)

	124,2 м в 1- тр. вимірі, Ду =  76-89 мм
	149,35
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	149,35
	0,00
	149,35
	0,0
	0,0
	130,08
	 
	0,69
	0,00
	16,04

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-19 в сторону ТК-18) 
	60 м в 1- тр. вимірі, Ду = 219 мм
	287,06
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	287,06
	0,00
	287,06
	0,0
	0,0
	126,84
	
	0,51


	0,00
	30,93

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-26 до ТК-27)
	68,4 м в 1- тр. вимірі, Ду =  108 мм
	127,38
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	127,38
	0,00
	127,38
	0,0
	0,0
	113,40
	 
	0,61
	0,00
	15,43

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева) 
	94 м в 1- тр. вимірі, Ду = 76 мм
	115,12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	115,12
	0,00
	115,12
	0,0
	0,0
	100,80
	
	1,16


	0,00
	15,12

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Новопрорізна,6-а  (від ТК-8 до ж/б № 16 по вул. Київський Шлях) 
	116 м в 1- тр. вимірі, Ду= 57 мм
	147,44
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	147,44
	0,00
	147,44
	0,0
	0,0
	116,16
	 
	1,10
	0,00
	16,29

	2.1.3.14
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Лермонтова,1-г  (від ТК-23 до ТК-23а) 
	48 м в   1- тр. вимірі, Ду = 159 мм
	145,14
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	145,14
	0,00
	145,14
	0,0
	0,0
	115,68
	 
	0,48
	0,00
	16,80

	2.1.3.15
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-30 до ТК-31) 
	93,4 м в   1- тр. вимірі, Ду = 76 мм
	111,36
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	111,36
	0,00
	111,36
	0,0
	0,0
	107,88
	 
	0,97
	0,00
	13,80

	2.1.3.16
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК-15 в напрямку ТК-16) 
	31 м в   1- тр. вимірі, Ду = 108 мм
	64,98
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	64,98
	0,00
	64,98
	0,0
	0,0
	116,40
	
	0,19
	0,00
	7,25

	2.1.3.17
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. В.Момота,42-б (від ТК-8а до ТК-9а)
	66 м в 1- тр. вимірі, Ду = 159 мм
	299,97
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	299,97
	299,97
	0,0
	0,0
	113,40
	 
	1,60
	0,00
	34,13

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2627,45
	х
	х
	 0,0
	0,0
	296,91
	 0,0
	 2327,48
	299,97 
	2627,45 
	 0,0
	0,0 
	118,04
	 
	11,71
	0,00
	299,46

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	2.1.4.1
	Відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах 
	186 кв.м
	157,81
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	157,81
	157,81
	0,0
	0,0
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 157,81
	х
	х
	0,0 
	0,0
	0,00 
	0,0 
	0,00 
	157,81 
	157,81
	0,0
	0,0 
	0,00 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00 

	Усього за пунктом 2.1
	2785,26
	х
	х
	 0,0
	0,0
	296,91
	 0,0
	 2327,48
	457,78 
	2785,26
	 0,0
	0,0 
	125,23
	 
	11,71
	0,00
	299,46

	2.2
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2.5
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом II
	2785,26
	х
	х
	 0,0
	0,0
	296,91
	 0,0
	 2327,48
	457,78 
	2785,26
	 0,0
	0,0 
	125,23
	 
	11,71
	0,00
	299,46

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Інші заходи з урахуванням:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	 3000,63
	2703,72 
	0,0 
	0,0
	0,0 
	296,91 
	0,00
	2542,85
	457,78
	3000,63
	0,00
	0,00 
	124,58
	 
	11,71
	0,00
	327,00


	Примітки:
	n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - суб'єктом господарювання не заповнюється.


	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення _________________________________
	
	_________________________________________
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	_________________Маріанна Желєзко
(підпис)                    (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № _________
	
	"___" ____________ 2022 року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

(найменування суб'єкта господарювання)

	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)
	Економічний ефект (тис. грн.)**

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	1.2.2.1
	Встановлення технологічного вузла обліку теплової енергії на котельні по вул. Центральна,34 с.Глибоке 
	1
	39,19
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	39,19
	0,00
	0
	0,00
	39,19
	0,00
	120,0
	
	0,00
	0,00
	3,92

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 39,19
	х
	х
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	39,19 
	39,19 
	 0,00
	 0
	0,00 
	39,19 
	0,00 
	 120,0
	 
	 0,00
	0,00 
	3,92 

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній Вал,1-а
	2
	42,12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	42,12
	0,00
	0
	0,00
	42,12
	0,00
	113,64
	
	0,00
	0,00
	6,46

	1.2.5.2
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242
	2
	35,07
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	35,07
	0,00
	0
	0,00
	35,07
	0,00
	111,00
	
	0,00
	0,00
	6,13

	1.2.5.3
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соборна,8-а
	1
	21,41
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21,41
	0,00
	0
	0,00
	21,41
	0,00
	113,64
	
	0,00
	0,00
	3,27

	1.2.5.3
	Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Привокзальна, 2-г
	1
	77,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	77,58
	0,00
	0
	0,00
	77,58
	0,00
	120,00
	
	0,00
	0,00
	7,76

	Усього за підпунктом 1.2.5
	176,18
	х
	х
	 0
	0
	0
	0,0 
	0
	0,0 
	176,18
	176,18
	 0,00
	0
	0,00 
	176,18
	0,00 
	115,96
	 
	 0,00
	0,00 
	23,62 

	Усього за пунктом 1.2
	 215,37
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,0 
	0
	0,0 
	215,37
	215,37
	 0,00
	 0
	0,00 
	215,37
	0,00 
	116,69
	 
	 0,00
	0,00 
	27,54

	Усього за розділом I
	 215,37
	х
	х
	 0
	0 
	0
	0,0 
	0 
	0,0 
	215,37
	215,37
	 0,00
	0
	0,00 
	215,37
	0,00 
	116,69
	 
	 0,00
	0,00 
	27,54 

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-14 до ж/б № 10 по вул. Лютнева) 
	98 м в   1 - тр. виміріДу = 76 мм 
	98,35
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	98,35
	0,00
	0
	98,35
	0,00
	0,00
	129,24
	
	0,40
	0,00
	10,64

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-31 до ж/б №77 по вул.Київський Шлях) 
	16 м в   1 - тр. виміріДу = 57 мм
	14,92
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	14,92
	0,00
	0
	0,00
	14,92
	0,00
	73,32
	
	0,16
	0,00
	2,59

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-23 до ТК-26) 
	95,6 м в 1-тр виміріДу = 108 мм 
	195,36
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	195,36
	0,00
	0
	195,36
	0,00
	0,00
	131,40
	
	0,85
	0,00
	20,62

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до кута повороту) 
	58 м в 1- тр. виміріДу = 219 мм
	260,87
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	260,87
	0,00
	0
	0,00
	260,87
	0,00
	126,24
	
	0,50


	0,00
	28,43

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від

ТК-27 до ТК-28) 
	118,8 м в  

 1- тр. виміріДу = 108  мм 
	232,17
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	232,17
	0,00
	0
	232,17
	0,00
	0,00
	121,56
	
	1,06
	0,00
	25,83

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)
	48 м в  1- тр. виміріДу = 133 мм
	100,46
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100,46
	0,00
	0
	100,46
	0,00
	0,00
	120,12
	
	0,43
	0,00
	11,34

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-4а  до адмінбудівлі) 
	54 м в  1- тр. виміріДу = 57 мм
	56,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	56,00
	0,00
	0
	56,00
	0,00
	0,00
	103,08
	
	0,53
	0,00
	7,12

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК - 38 в сторонуТК-36) 
	48 м в  1- тр. виміріДу = 219 мм
	221,52
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	221,52
	0,00
	0
	0,00
	221,52
	0,00
	110,16
	
	0,47
	0,00
	27,10

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-29 до ТК-30)

	124,2 м в 1- тр виміріДу =  76-89 мм
	149,35
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	149,35
	0,00
	0
	149,35
	0,00
	0,00
	130,08
	
	0,69
	0,00
	16,04

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-19 в сторону ТК-18) 
	60 м в 1- тр. виміріДу = 219 мм
	287,06
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	287,06
	0,00
	0
	0,00
	287,06
	0,00
	126,84
	
	0,51


	0,00
	30,93

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-26 до ТК-27)
	68,4 м в1- тр виміріДу =  108 мм
	127,38
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	127,38
	0,00
	0
	127,38
	0,00
	0,00
	113,40
	
	0,61
	0,00
	15,43

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева) 
	94 м в 1- тр. виміріДу = 76 мм
	115,12
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	115,12
	0,00
	0
	0,00
	115,12
	0,00
	100,80
	
	1,16


	0,00
	15,12

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Новопрорізна,6-а  (від ТК-8 до ж/б № 16 по вул. Київський Шлях) 
	116 м в1- тр виміріДу= 57 мм
	147,44
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	147,44
	0,00
	0
	0,00
	147,44
	0,00
	116,16
	
	1,10
	0,00
	16,29

	2.1.3.14
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Лермонтова,1-г  (від ТК-23 до ТК-23а) 
	48 м в   1- тр. виміріДу = 159 мм
	145,14
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	145,14
	0,00
	0
	0,00
	145,14
	0,00
	115,68
	
	0,48
	0,00
	16,80

	2.1.3.15
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-30 до ТК-31) 
	93,4 м в1- тр виміріДу = 76 мм
	111,36
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	111,36
	0,00
	0
	111,36
	0,00
	0,00
	107,88
	
	0,97
	0,00
	13,80

	2.1.3.16
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК-15 в напрямку ТК-16) 
	31 м в   1- тр. виміріДу = 108 мм
	64,98
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	64,98
	0,00
	0
	64,98
	0,00
	0,00
	116,40
	
	0,19
	0,00
	7,25

	2.1.3.17
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. В.Момота,42-б (від ТК-8а до ТК-9а)
	66 м в 1- тр. виміріДу = 159 мм
	299,97
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	299,97
	0
	0,00
	299,97
	0,00
	113,40
	
	1,60
	0,00
	34,13

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2627,45
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	296,91
	0 
	0 
	2330,54
	2327,48
	299,97
	0
	1135,41
	1492,04
	 0,00
	118,04
	 
	11,71
	0,00 
	299,46

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	2.1.4.1
	Відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах 
	186 кв.м
	157,81
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 157,81
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	 0,00
	0 
	0 
	 157,81
	 0,00
	157,81 
	0
	0,00
	157,81
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 2.1
	2785,26
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	296,91
	0 
	0 
	2488,35
	2327,48
	457,78
	0
	1135,41
	1649,85
	 0,00
	125,23
	 
	11,71
	0,00 
	299,46

	2.2
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2.5
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом II
	2785,26
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	296,91
	0 
	0 
	2488,35
	2327,48
	457,78
	0
	1135,41
	1649,85
	 0,00
	125,23
	 
	11,71
	0,00 
	299,46

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Інші заходи з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	3000,63 
	2703,72 
	0 
	 0
	0 
	0 
	296,91 
	0 
	0 
	2703,72 
	2542,85
	457,78 
	0 
	1135,41
	1865,22
	0,00
	124,58
	 
	11,71
	0,00
	327,00

	____________
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.



	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька                                                      (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПЛАН 
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

(найменування суб'єкта господарювання)

	№ з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Виробництво теплової енергії


	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Інші заходи, з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	39,19
	39,19
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Інші заходи
	176,18 
	176,18 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.2
	215,37
	215,37
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом I
	215,37
	215,37
	0,00
	0,00
	0,00

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	2330,54
	2330,54
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Інші заходи
	157,81
	157,81
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 2.1
	2488,35
	2488,35
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5
	Інші заходи
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 
	Усього за пунктом 2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом II
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом III
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV
	Постачання гарячої води


	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом IV
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	2703,72
	2703,72
	0,00
	0,00
	0,00

	Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
	__________
(підпис)
	Маріанна Желєзко
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор (головний бухгалтер)
	__________
(підпис)
	Альона Б’ятець
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	__________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів у сфері теплопостачання
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

 (найменування суб'єкта господарювання)
станом на 1 січня 2022 року
	№ з/п
	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання
	Одиниця виміру
	Показник

	
	
	
	загальний
	з них аварійні

	I. Виробництво теплової енергії

	1
	Джерела теплової енергії

	1.1
	Загальна кількість котелень, з них:
	шт.
	21
	

	
	потужністю до 3 Гкал/год
	шт.
	8
	

	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	шт.
	13
	

	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	шт.
	0
	

	
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	шт.
	0
	

	
	дахових
	шт.
	0
	

	1.2
	Загальна установлена потужність котелень, з них:
	Гкал/год
	131,1
	

	
	потужністю до 3 Гкал/год
	Гкал/год
	7,6
	

	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	Гкал/год
	123,5
	

	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	

	
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	Гкал/год
	0
	

	
	дахових
	Гкал/год
	0
	

	1.3
	Середнє навантаження котелень:

	
	у неопалювальний період
	Гкал/год
	0,0
	

	
	у зимовий період
	Гкал/год
	31,0
	

	1.4
	Річний обсяг відпуску теплової енергії
	Гкал
	97268
	

	2
	Котли та хвостові поверхні нагріву

	2.1
	Загальна кількість котлів:
	шт.
	56
	

	2.1.1
	за видом теплоносія, з них:
	шт.
	56
	

	
	водогрійних з ККД менше 86 %
	шт.
	8
	

	
	водогрійних з ККД більше 86 %
	шт.
	48
	

	
	парових з ККД менше 89 %
	шт.
	0
	

	
	парових з ККД більше 89 %
	шт.
	0
	

	2.1.2
	за видом палива, з них:
	шт.
	56
	

	
	на газоподібному паливі
	шт.
	55
	

	
	на твердому паливі
	шт.
	1
	

	
	на рідкому паливі
	шт.
	0
	

	2.2
	Використання установлених виробничих потужностей котлів:

	
	у неопалювальний період
	%
	0
	

	
	у зимовий період
	%
	75
	

	2.3
	Загальна кількість економайзерів
	шт.
	0
	

	3
	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

	3.1
	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:
	шт.
	56
	

	
	димососів
	шт.
	14
	

	
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)
	шт.
	14
	

	3.2
	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок
	кВт
	492
	

	3.3
	Загальна кількість золошлакоуловлювачів
	шт.
	0
	

	3.4
	Загальна кількість димових труб, з них:
	шт.
	30
	

	
	сталевих
	шт.
	24
	

	
	цегляних та/або залізобетонних
	шт.
	6
	

	4
	Допоміжне обладнання

	4.1
	Загальна кількість деаераторних установок
	шт.
	7
	

	4.2
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	19
	

	4.3
	Загальна кількість баків збору конденсату
	шт.
	0 


	

	4.4
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	162
	

	
	живильних
	шт.
	0
	

	
	мережних
	шт.
	60
	

	
	підживлювальних
	шт.
	42
	

	
	конденсаційних
	шт.
	0
	

	
	рециркуляційних
	шт.
	26
	

	
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)
	шт.
	12
	

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	8
	

	4.5
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	2058
	

	5
	Водопідготовка і водно-хімічний режим

	5.1
	Загальна кількість водопідготовчих установок
	шт.
	20
	

	5.2
	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок
	шт.
	9
	

	5.3
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	18
	

	6
	Електропостачання та електротехнічні пристрої

	6.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	32
	

	
	прямого включення
	шт.
	16
	

	
	трансформаторного включення
	шт.
	16
	

	6.2
	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)
	шт.
	0
	

	6.3
	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:
	шт.
	0
	

	
	потужністю до 630 кВА
	шт.
	0
	

	
	потужністю понад 630 кВА
	шт.
	0
	

	6.4
	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

	
	у неопалювальний період
	%
	0
	

	
	у зимовий період
	%
	70
	

	7
	Автоматизація

	7.1
	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі
	шт.
	21
	

	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)
	шт.
	6
	

	
	з частковою автоматизацією
	шт.
	15
	

	7.2
	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу
	шт.
	21
	

	8
	Прилади обліку теплової енергії

	8.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:
	шт.
	332
	

	
	на джерелах теплопостачання
	шт.
	21
	

	
	комерційного (у споживача)
	шт.
	311
	

	8.2
	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання
	%
	100
	

	8.3
	Забезпеченість приладами комерційного обліку
	%
	81
	

	8.4
	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	72
	

	
	на джерелах теплопостачання
	шт.
	0
	

	
	комерційного обліку
	шт.
	72
	

	9
	Транспортні засоби

	9.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:
	шт.
	4
	

	
	спецтехніки
	шт.
	1
	

	
	вантажних автомобілів
	шт.
	1
	

	
	легкових автомобілів
	шт.
	2
	

	10
	Будівлі та споруди виробничого призначення
	
	
	

	
	Загальна кількість
	шт.
	21
	

	II. Транспортування та постачання теплової енергії

	11
	Магістральні теплові мережі

	11.1
	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:
	км
	20,1
	0,7

	
	підземних канальних
	км
	8,7
	

	
	підземних безканальних
	км
	11,0
	0,7

	
	надземних
	км
	0,4
	

	11.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	296
	

	12
	Місцеві (розподільчі) мережі

	12.1
	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:
	км
	11,8
	0,6

	
	підземних
	км
	11,5
	0,6

	
	надземних
	км
	0,5
	

	12.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	188
	

	13
	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

	13.1
	Протяжність мереж ГВП, з них:
	км
	10,0
	

	
	підземних
	км
	10,0
	

	
	надземних
	км
	0,0
	

	14
	Центральні теплові пункти (ЦТП)

	
	Загальна кількість ЦТП
	шт.
	15
	

	15
	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

	
	Загальна кількість ІТП
	шт.
	0
	

	16
	Обладнання ЦТП та ІТП

	16.1
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	18
	

	16.2
	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води
	шт.
	0
	

	16.3
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	64
	

	
	підживлювальних
	шт.
	0
	

	
	насосів ГВП
	шт.
	31
	

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	33
	

	16.4
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	332
	

	17
	Електропостачання та системи управління

	17.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	17
	

	17.2
	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:
	шт.
	0
	

	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія
	шт.
	0
	

	17.3
	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки
	шт.
	0
	

	18
	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

	18.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП
	шт.
	0
	

	18.2
	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:
	шт.
	21
	

	
	на ЦТП
	шт.
	2
	

	
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	19
	

	18.3
	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП
	%
	0
	

	18.4
	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:
	%
	12,0
	

	
	на ЦТП
	%
	1,1
	

	
	у споживачів (у будинках)
	%
	10,9
	

	18.5
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності
	шт.
	0
	

	18.6
	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	13
	

	
	на ЦТП
	шт.
	13
	

	
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	0
	

	19
	Транспортні засоби

	19.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:
	шт.
	14
	

	
	спецтехніки
	шт.
	7
	

	
	вантажних автомобілів
	шт.
	5
	

	
	легкових автомобілів
	шт.
	2
	

	20
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт.
	14
	

	21
	Опалювальна площа
	тис. кв. м
	1006,9


	

	22
	Забезпечення гарячою водою
	тис. жителів
	0,0
	

	23
	Приєднане навантаження за категоріями:

	
	населення
	Гкал/год
	55,2
	

	
	бюджетні установи
	Гкал/год
	9,8
	

	
	інші
	Гкал/год
	4,0
	

	24
	Фактичні річні втрати теплової енергії
	тис. Гкал
	7,027
	

	
	
	%
	7,2
	

	25
	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію
	%
	        7,8
	

	Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
	________
      (підпис)
	Маріанна Желєзко               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор(головний бухгалтер)
	________
      (підпис)
	Альона Б’ятець                     (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник ВТВ                                     (посада відповідальної особи)
	________
        (підпис)
	Галина Богацька                  (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

Коротка інформація про суб’єкт господарювання.

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».

  
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання 

    
Станом на 01.01.2021 року підприємство нараховує 23 котельні, з них 2 котельні законсервовані. Підприємство експлуатує   -  21 котельню встановленою сумарною тепловою потужністю 127,1 Гкал/год, 15 центральних теплових пунктів та всього 50,1 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 43,2 км в т. ч 0,761 км передано в оренду та 0,037 км законсервовані, в роботі 42,4 км теплових мереж.

Підприємство експлуатує 55 котлів з них один на твердому паливі.  Котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.

     
Утримання двох   підрозділів (районів), служб, відділів та витрат, пов’язаних з виробництво теплової енергії, відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

    
 Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків  шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії , фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма підприємства, яка базується на Комплексній програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021 – 2023роки.

Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

       
Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень, насамперед:

-  зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах (шляхом проведення  реконструкції аварійних ділянок теплових мереж в кількості 0,619 км в 2-х трубному вимірі). Виконання цих заходів дасть змогу не тільки зменшити втрати теплової енергії та води, а також забезпечити безперебійне та якісне централізоване теплопостачання. Прогнозована економія паливно-енергетичних ресурсів становить  11,71 тонн умовного палива;

-  надійності в роботі котелень ( за рахунок заміни зношених баків запасу хімочищеної   води на котельних по вул. Нижній Вал,1-а, Соцмістечко,242, Соборна,8-а). Впровадження цих заходів забезпечить безаварійну та безперебійну роботу котельних, а відповідно і якісне  централізоване теплопостачання;

Загальний  обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2021 - 2022 рік) становить 3000,63 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 2703,72 тис. грн. , що враховуються в структурі    тарифів,  та кошти, які не підлягають поверненню в сумі 296,91 тис. грн., що залишилися не освоєними по інвестиційній програмі за період з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р.  (за інвестиційною програмою було передбачено кошти в сумі  2618,74 тис. грн., освоєно 2321,83 тис. грн.).

 Інвестиційні витрати направлені на зменшення понаднормативних  втрат у теплових мережах  складають 87,6%, забезпечення технологічного обліку теплової енергії – 1,3%,  інші заходи (заміна баків, відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах) складають 11,1%.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозних періодах.

      
Виконання заходів інвестиційної програми очікується у другому-третьому кварталах 2022 року. Тому на структуру тарифу планового періоду виконання даної інвестиційної програми не впливатиме.

      
Очікується, що впровадження заходів інвестиційної програми у наступному прогнозному опалювальному періоді призведе до:

· підвищення рівня надійності та якості послуг з теплопостачання;

· зниження понаднормативних втрат в теплових мережах на 72 Гкал;

· зменшення споживання природного газу на 10 тис. куб. м.

Головний інженер


(підпис)



Віктор Мельник
Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД (з 01.10.2021 р. по 30.09.2022 р.)
1. Встановлення технологічного вузла обліку теплової енергії на котельні по вул. Центральна,34 с. Глибоке

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

В існуючій котельні, яку КПТМ «Бориспільтепломережа передано в 2022 році в господарське відання, відсутній технологічний вузол обліку теплової енергії. Згідно Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм, забезпечення 100-відсоткового технологічного обліку теплової енергії джерел теплопостачання вкючається до інвестиційних програм як першочерговий захід.   Метою встановлення вузлів обліку є:   контроль за тепловим режимом роботи системи теплоспоживання; контроль за витратами мережної води; вимір і реєстрація температури води в трубопроводах, вимір і реєстрація об’єму споживання теплової енергії.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 39 188,54 грн. Орієнтовний термін окупності – 10 років при економічному ефекті від впровадження заходу 3 919 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань.  (розрахунок додається). 

Обгрунтування вартості запланованих заходів.
Для визначення вартості впровадження заходу по встановленню технологічного вузла обліку теплової енергії розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:
· комерційна пропозиція ТОВ Фірма «СЕМПАЛ КО ЛТД», вартість теплолічильника з модемним зв’язком - 30 653,33 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «АНТАП Україна»», вартість  складає 33583,33 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною. 

2. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній  

Вал,1-а

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

На існуючому бакові запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та  введений в експлуатацію разом з котельнею в 1974 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.  Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води  додаються. 

   Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів ( пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 42 118 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,47 років при економічному ефекті від впровадження заходу 6 462 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

 Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28 315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 20 050 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».

2. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

На існуючому бакові запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та введений в експлуатацію разом з котельнею в 1975 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений і щорічні ремонти ( заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.  Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води додаються. 

Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів ( пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 35 065 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,25 років при економічному ефекті від впровадження заходу 6 132 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28 315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 16 516,67 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».

3. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соборна,8-а

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

На  існуючому бакові запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та  введений в експлуатацію разом з котельнею в 1996 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів. Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води додаються. 

Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів ( пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 21 408 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,47 років при економічному ефекті від впровадження заходу 3 266 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28 315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 18 283,33 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».

4. Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Привокзальна,2-г

 Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

Існуючий мережний  насос  IR65-200В потужністю 15 кВт вийшов з ладу (згорів електродвигун). На даний час втретє горить електродвигун на мережному насосі. Орієнтовна вартість перемотки електродвигуна складає 15 тис грн., тому відновлення працездатності мережного насоса вкотре проводити недоцільно і входити в опалювальний період без резервного насоса не можливо, так як в разі виходу з ладу другого насоса мікрорайон м. Борисполя залишиться без тепла. Службова та Акт технічного стану  існуючого мережного насоса додаються.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 77577 грн. Орієнтовний термін окупності  – 10 років при економічному ефекті від впровадження заходу 7758 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань  (розрахунок додається). Альтернативнного технічного рішення не має, так як насос працює в парі з насосом такої ж марки і заміна на інший насос може призвести до гідравлічного  розбалансування всієї системи опалення. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні мережного насоса розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ЛІКВІД», вартість насоса становить  76645 грн. без ПДВ; 

·  друга комерційна пропозиція  складає 94 203,08 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною. 

5. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях, 39-б (від ТК-14 до житлового будинку № 10 по вул. Лютнева)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці від ТК-14 до  житлового будинку № 10 по вул. Лютнева, діаметром 76 мм та протяжністю 98 м в однотрубному вимірі, знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі   житловий будинок  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 98347 грн. Орієнтовний термін окупності – 10,77 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 10637,65 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження призведе до економії 0,397 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

    
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались  прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

·  Компанії «Енергобудсервіс», вартість 1 м труби діаметром 76/140мм становить 878,33 грн. без ПДВ;

· Пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» становить 835,63 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною. 

6. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Нижній Вал,1-а  (від ТК-31 до ж/ будинку № 77 по вул. Київський Шлях)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1а, на ділянці від ТК-31 до житлового будинку по вул. Київський Шлях,77 діаметром  57 мм та протяжністю 16м в однотрубному вимірі  знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

   
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі   житловий  будинок  залишиться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
 Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 14 923,60 грн. Орієнтовний термін окупності  – 6,11 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 2 590,28 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження  призведе до економії 0,15 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

    
 Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались  прайс-листи на попередньоізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод».

7. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.  Соборна,8-а 

(від ТК-23 до ТК-26) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи, на ділянці від ТК-23 до ТК-26  діаметром 108 мм та протяжністю 95,6 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки теплової мережі, шість житлових будинків та ДНЗ  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 195,358 тис. грн. Орієнтовний термін окупності – 10,95 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 20619,57 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,851 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на попередньоізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною. 

8. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до кута повороту)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці від ТК-18 до кута повороту діаметром 219 мм та протяжністю 58 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі сім  житлових будинків, школа № 6 та ліцей залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 260,866 тис. грн. Орієнтовний термін окупності – 10,52 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 28 431,71 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,498 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· компанії «Енергобудпостач», вартість труби діаметром 219/315мм становить 3931,7,7 грн. без ПДВ;

· пропозиція ТОВ «Перший трубний завод»,яка становить 3817,67 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод».

9.  Реконструкція теплової мережі від  котельні по вул.  Соборна,8-а 

( від ТК-27 до ТК-28) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи, на ділянці від ТК-27 до ТК-28 діаметром 108 мм та протяжністю 118,8 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі три житлові будинки залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 232,167 тис. грн. Орієнтовний термін окупності – 10,13 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 25 826,33 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,058 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на попередньоізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною.

10.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності

 впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Соцмістечко,242 на ділянці від ТК-24 до ТК-25 діаметром 133 мм та протяжністю 48 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 - 2021рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі десять  житлових будинків залишаться без тепла.

    
 Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 100 461,87 грн. Орієнтовний термін окупності – 10,01 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 11 339,85 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,432 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· Компанії «Енергобудпостач»», вартість труби діаметром 133/225мм становить 1838,33 грн. без ПДВ;

· Пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» становить 1830,58 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною.

11.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39-б (від ТК-4а до адмінбудівлі)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б на ділянці від ТК-4а до адмінбудівлі діаметром 57 мм та протяжністю 54 м в однотрубному вимірі, знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

  
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 55 995,72 грн. Орієнтовний термін окупності – 8,59 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 7123,48 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження призведе до економії 0,526тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

·  Компанії «Енергобудпостач», вартість 1 м труби діаметром 57/125мм становить 785,0 грн. без ПДВ;

· пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» становить 752,78 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод».

12.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Нижній Вал,1-а (від ТК-38 в сторону ТК-36)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул.  Нижній Вал,1-а  на ділянці від ТК-38 в сторону ТК-36  діаметром 219 мм та протяжністю 48 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки теплової мережі чотирнадцять житлових будинків та ДНЗ «Сонечко» залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 221519,02 тис. грн. без ПДВ. Орієнтовний термін окупності – 9,18 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 27 104,35 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,469тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· Компанії «Енергобудпостач», вартість труби діаметром 219/315мм становить 3 931,7 грн. без ПДВ;

· пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» - становить 3817,67 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод» .

13.  Реконструкція теплової мережі від  котельні по вул. Соборна,8-а

(від ТК-29 до ТК-30) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи, на ділянці від ТК-29 до ТК-30 діаметром 89 мм протяжністю 34,5 м та діаметром 76 мм протяжністю 89,6 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок та ДНЗ «Журавонька» залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 149,347 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,84 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 16 036,39 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,690 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались  прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· Компанії «Енергобудпостач», вартість труби діаметром 89/160мм становить 1075,0грн.; діаметром 76/140 становить 878,33грн. без ПДВ;

· пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» - вартість труби діаметром  діаметром 76/140мм становить 835,63 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод».

14.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-19 в сторону ТК-18)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці від ТК-19 в сторону ТК-18 діаметром 219 мм та протяжністю 60 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі сім житлових будинків, школа № 6 та ліцей залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 287,056 тис. грн. без ПДВ. Орієнтовний термін окупності  – 10,57 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 30 927,48 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,515 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
ля визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· Компанії «Енергобудпостач», вартість труби діаметром 219/315мм становить 3 931,7 грн. без ПДВ;

· пропозиція ТОВ «Перший трубний завод», яка становить 3817,67 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною ТОВ «Перший трубний завод» .

15.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.  Соборна,8-а 

( від ТК-26 до ТК-27) 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи, на ділянці від ТК-26 до ТК-27 діаметром 108 мм та протяжністю 68,4 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі п’ять житлових будинків та ДНЗ залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 127,381 тис. грн. Орієнтовний термін окупності – 9,45 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 15428,93 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,609 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на попередньоізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

16.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б ( до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева діаметром 76 мм та протяжністю 94 м в однотрубному вимірі, знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла.

    
 Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 115,122 тис. грн. без ПДВ. Орієнтовний термін окупності  – 8,4 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 15117,51 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження призведе до економії 1,159 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались  прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

·  Компанії «Енергобудсервіс», вартість 1 м труби діаметром 76/140мм становить 878,33 грн. без ПДВ;

· Пропозиція ТОА «Перший трубний завод» - становить 835,63 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

17.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Новопрорізна, 6-а (від ТК-8 до житлового будинку № 16 по вул. Київський Шлях)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Новопрорізна,6-а на ділянці від ТК-8 до житлового будинку № 16 по вул. Київський шлях діаметром 57 мм та протяжністю 116 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишиться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 147439,53 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,68 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 16 290,16 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 1,102 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на попередньоізольовану трубу.  

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

18.  Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова,1-г (від ТК-23 до ТК-23а)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Лермонтова,1-г на ділянці від ТК-23 до ТК-23а діаметром 159 мм та протяжністю 48 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.     

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
По вказаній мережі проводиться транспортування теплової енергії на чотири об’єкти та на перемичку між котельнями  за адресами вул. Лермонтова,1-г та Нижній Вал,1-а. 

       При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі чотири об’єкти залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 145 144,96 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,64 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 16800,57 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,484 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу.  

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

19.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Соборна,8-а

(ТК-30 до ТК-31)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи, на ділянці від ТК-30 до ТК-31 76 мм протяжністю 93, 4 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019-2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі ДНЗ по вул. Полтавська залишиться без тепла.

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 111,357 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 8,99 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 13799,45 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,973 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-лист на попередньоізольовану трубу, а саме:

· Компанії «Енергобудсервіс», вартість труби діаметром 76/140мм становить 878,33 грн. без ПДВ;

· Пропозиція ТОВ «Перший трубний завод» - вартість труби діаметром 76/140мм становить 835,63 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

20.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-15 в напрямку ТК-16)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б на ділянці від ТК-15 в напрямку ТК-16 діаметром 108 мм протяжністю 31 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  


При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі три житлові будинки залишаться без тепла.

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

    Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 64983,67 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,70 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 7246,81 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження, що призведе до економії 0,187 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньо ізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою вартістю - ПП «Теплопроект».

21.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Момота,42-б (від ТК-8а до ТК-9а)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Момота,42-б, на ділянці від ТК-8а до ТК-9а діаметром 159 мм та протяжністю 66 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі п’ять житлових будинків залишаться без тепла.

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 299 968,00 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,45 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 34 127,97 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,599 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів

     
Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана пропозиція з меншою ціною. 

Головний інженер






Віктор Мельник
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