	Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2022-2023 рр.
(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування суб'єкта господарювання)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
	Найменування суб'єкта господарювання
	КПТМ «Бориспільтепломережа»

	Рік заснування
	1988

	Форма власності
	комунальна

	Місцезнаходження
	08301, Київська область, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях,41-а

	Код за ЄДРПОУ
	13712452

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада
	Желєзко Маріанна Іванівна

	Тел., факс, e-mail
	(04595) 6-25-08, ф.(04595) 6-47-31

borispil-teplo@ogku.kiev.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії         (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597436 (безстрокова)

	Ліцензія на транспортування теплової енергії  (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597437 (безстрокова)

	Ліцензія на постачання теплової енергії            (№ , дата видачі, строк дії)
	АВ № 597438 (безстрокова)

	Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн
	64142,0

	Балансова вартість активів, тис. грн
	136942,0

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	3246,3

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
	Відсутня


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання

	Строк реалізації інвестиційної програми
	Один рік: з 1 жовтня 2022 р. по 30 вересня 2023 р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання
	Етап реалізації заходів: складені кошториси, взяті комерційні пропозиції, закуплені труби та комплектуючі до них

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	1.Перерахування коштів для виконання інвестиційної програми на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.

2.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період.

3.Укладання угод на підрядні роботи.


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	2941,32

	власні кошти
	2941,32

	позичкові кошти
	0,00

	залучені кошти
	0,00

	бюджетні кошти
	0,00

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00

	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00

	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	94,88

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0,00

	Інші заходи
	5,12


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
	Чиста приведена вартість
	6749,91

	Внутрішня норма дохідності
	8%

	Дисконтований період окупності
	21,1

	Індекс прибутковості
	1,0127238

	Керівник
	_______________________
(підпис)
	Маріанна Желєзко
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	
	
	


	Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення __________________________________
	
	Директор КПТМ «Бориспільтеплопережа»
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	___________________Маріанна Желєзко
(підпис)                 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ___________ № __________
	
	"____" _______________ 2023 року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 - 2023 роки

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»

(найменування суб'єкта господарювання)
	 з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)**
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн)***

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	планований період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	планований період +1
	планований період + n*
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	I
	
	
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	
	
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	
	
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	1.2..2.1
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	х
	х
	 х
	х 
	х 
	
	
	х 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	1.2.3
	
	
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	
	
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	
	
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул.Глібова, 3
	2
	56,77
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	56,77
	0,00
	56,77
	0,0
	0,0
	116,04
	
	0,00
	0,0
	7,56

	Усього за підпунктом 1.2.5
	56,77 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	
	
	0,0 
	56,77
	0,00 
	56,77
	0,0
	0,0
	116,04
	 
	0,00 
	0,0
	7,56

	Усього за пунктом 1.2
	56,77 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	
	
	0,0 
	56,77
	0,00 
	56,77
	0,0
	0,0
	116,04
	 
	0,00 
	0,0
	7,56

	Усього за розділом I
	56,77 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	
	
	0,0 
	 56,77 
	0,00 
	56,77 
	0,0
	0,0
	116,04
	 
	0,00 
	0,0
	7,56

	II
	
	
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	
	
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	
	
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Михайла Калмикова, 12-г (від ТК-31 до ж/б № 14,18 по вул. Екскаваторна) 
	114 м в   1 - тр. вимірі, 

Ø 38, Ø 57 мм 
	139,64
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	139,64
	0,00
	139,64
	0,0
	0,0
	130,56
	 
	0,42
	0,0
	12,84

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-15 до ж/б № 3 по вул.Бежівка) 
	46 м в 1 - тр. вимірі, Ø 76 мм
	69,05
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	69,05
	0,00
	69,05
	0,0
	0,0
	88,20
	
	0,73
	0,0
	9,85

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від ж/б № 29 до ж/б № 31 по вул. Київський шлях)
	82 м в   1 - тр. вимірі, Ø 76 мм 
	86,95
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	86,95
	0,00
	86,95
	0,0
	0,0
	71,40
	 
	1,33
	0,0
	15,40

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-13 до ТК-14) 
	26 м в 1- тр. вимірі, Ø219 мм
	155,23
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	155,23
	0,00
	155,23
	0,0
	0,0
	125,88
	
	0,36


	0,0
	14,80

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від

ТК-14 до ж/б № 349) 
	72 м в   1 - тр. вимірі, Ø 108  мм 
	147,91
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	147,91
	0,00
	147,91
	0,0
	0,0
	124,56
	 
	0,18
	0,0
	15,84

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Михайла Калмикова, 12-г (від ТК-51 до ж/б № 8 по вул. М.Калмикова)
	94 м в  1- тр. вимірі, Ø 48 мм
	90,73
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	90,73
	0,00
	90,73
	0,0
	0,0
	128,16
	 
	0,35
	0,0
	8,50

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-31 до ТК-32) 
	277 м в  1- тр. вимірі, Ø 89 мм
	424,39
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	424,39
	0,00
	424,39
	0,0
	0,0
	127,08
	
	1,73
	0,0
	48,13

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна, 8-а (від ТК-8 до ж/б по вул. Київський шлях, 29) 
	89 м в  1- тр. вимірі, Ø 89 мм
	150,10
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	150,10
	0,00
	150,10
	0,0
	0,0
	125,52
	
	0,65
	0,0
	14,35

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал 1-а (від ТК-14 до ТК-19)
	30 м в 1- тр. вимірі, Ø 108 мм
	68,65
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	68,65
	0,00
	68,65
	0,0
	0,0
	128,64
	 
	0,41
	0,0
	7,07

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Завокзальна, 5/1(до ж/б по вул. Завокзальна, 25) 
	180 м в 1- тр. вимірі, Ø 76 мм
	236,62
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	236,62
	0,00
	236,62
	0,0
	0,0
	87,12
	
	2,92


	0,0
	32,59

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-38 в напрямку ТК-37)
	96 м в 1- тр. вимірі, Ø 219 мм
	517,61
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	517,61
	0,00
	517,61
	0,0
	0,0
	155,88
	 
	1,34
	0,0
	45,00

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК-12 до ТК-13) 
	27 м в 1- тр. вимірі, Ø 159 мм
	82,76
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	82,76
	0,00
	82,76
	0,0
	0,0
	119,52
	
	0,09


	0,0
	9,19

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Новопрорізна,6-а (від ТК-6 до ж/б № 20 по вул. Київський Шлях) 
	70 м в 1- тр. вимірі, 

Ø 89 мм
	113,26
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	113,26
	0,00
	113,26
	0,0
	0,0
	122,16
	 
	0,49
	0,0
	12,18

	2.1.3.14
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-14 до ТК-16) 
	22 м в 1- тр. вимірі, 

Ø 108 мм
	51,55
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	51,55
	0,00
	51,55
	0,0
	0,0
	123,24
	 
	0,12
	0,0
	5,50

	2.1.3.15
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-26 до ТК-27) 
	124 м в 1- тр. вимірі, 

Ø 89 мм
	216,29
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	216,29
	0,00
	216,29
	0,0
	0,0
	129,60
	 
	0,27
	0,0
	22,78

	2.1.3.16
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (ТК-19 до ТК-20) 
	26 м в   1- тр. вимірі, 

Ø 76 мм
	32,49
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	32,49
	0,00
	32,49
	0,0
	0,0
	67,44
	
	0,42
	0,0
	6,03

	2.1.3.17
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський шлях, 39-б (ТК-15 до ТК-16)
	58 м в 1- тр. вимірі, 

Ø 89 мм
	101,63
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	101,63
	0,00
	101,63
	0,0
	0,0
	125,76
	 
	0,07
	0,0
	10,98

	2.1.3.18
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-17 до ж/б № 325)
	116 м в 7-тр. вимірі, Ø48 мм
	105,72
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	105,72
	0,00
	105,72
	0,0
	0,0
	125,16
	
	0,43
	0,0
	10,13

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2790,58
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,00
	
	
	 0,0
	 2790,58
	0,00 
	2790,58 
	 0,0
	0,0 
	120,52
	 
	12,31
	0,0
	301,16

	2.1.4
	
	
	Інші заходи, з них:

	2.1.4.1
	Відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах 
	90 м²
	93,97
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	0,00
	93,97
	93,97
	0,0
	0,0
	0,00
	
	0,00
	0,0
	0,00

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 93,97
	х
	х
	0,0 
	0,0
	0,00 
	
	
	0,0 
	0,00 
	93,97 
	93,97
	0,0
	0,0 
	0,00 
	 
	0,00 
	0,0
	0,00 

	Усього за пунктом 2.1
	2884,55
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,00
	
	
	 0,0
	2790,58
	93,97 
	2884,55
	 0,0
	0,0 
	124,62
	 
	12,31
	0,0
	301,16

	2.2
	
	
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	
	
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	
	
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	
	
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2.5
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом II
	2884,55
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,00
	
	
	 0,0
	 2790,58
	93,97 
	2884,55
	 0,0
	0,0 
	124,62
	 
	12,31
	0,0
	301,16

	III
	
	
	Постачання теплової енергії

	3.1
	
	
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :

	3.1.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	
	
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	
	
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	
	
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	
	
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	
	
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	
	
	Постачання гарячої води

	4.1
	
	
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :

	4.1.1
	
	
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	
	
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	
	
	Інші заходи з урахуванням:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	
	
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	
	
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	
	
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	
	
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	 2941,32
	2941,32 
	0,0 
	0,0
	0,0 
	0,0 
	
	
	0,0
	2847,35
	93,97
	2941,32
	0,00
	0,0 
	124,44
	 
	12,31
	0,0
	308,72


	Примітки:
	n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - суб'єктом господарювання не заповнюється.


	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення _________________________________
	
	_________________________________________
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	_________________Маріанна Желєзко
(підпис)                    (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № _________
	
	"___" ____________ 2023 року

	
	
	

	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування в структурі тарифів на 12 місяців
комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»

(найменування суб'єкта господарювання)


	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)
	Економічний ефект (тис. грн.)**

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	1.2.2.1
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	х
	х
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Глібова, 3
	2
	56,77
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	56,77
	0,00
	0
	0,00
	56,77
	0,00
	116,04
	
	0,0
	0,0
	7,56

	Усього за підпунктом 1.2.5
	56,77
	х
	х
	 0
	0
	0
	0,0 
	0
	0,0 
	56,77
	56,77
	 0,00
	0
	0,00 
	56,77
	0,00 
	116,04
	 
	 0,00
	0,0
	7,56 

	Усього за пунктом 1.2
	 56,77
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,0 
	0
	0,0 
	56,77
	56,77
	 0,00
	 0
	0,00 
	56,77
	0,00 
	116,04
	 
	 0,00
	0,0
	7,56

	Усього за розділом I
	 56,77
	х
	х
	 0
	0 
	0
	0,0 
	0 
	0,0 
	56,77
	56,77
	 0,00
	0
	0,00 
	56,77
	0,00 
	116,04
	 
	 0,00
	0,0
	7,56 

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Михайла Калмикова, 12-г (від ТК-31 до ж/б № 14,18 по вул.Екскаваторна) 
	114 м в 1 - тр. вимірі Ø 38, 57 мм 
	139,64
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	139,64
	0,00
	0
	139,64
	0,00
	0,00
	130,56
	
	0,42
	0,0
	12,84

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-15 до ж/б № 3 по вул. Бежівка) 
	46 м в   1 - тр. вимрі Ø 76 мм
	69,05
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	69,05
	0,00
	0
	69,05
	0,00
	0,00
	88,20
	
	0,73
	0,0
	9,85

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від ж/б № 29 до ж/б № 31 по вул. Київсьукий шлях) 
	82 м в 1-тр вимірі Ø 76 мм 
	86,95
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	86,95
	0,00
	0
	86,95
	0,00
	0,00
	71,40
	
	1,33
	0,0
	15,40

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-13 до ТК-14) 
	26 м в 1- тр. вимірі Ø 219 мм
	155,23
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	155,23
	0,00
	0
	155,23
	0,00
	0,00
	125,88
	
	0,36


	0,0
	14,80

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-14 до ж/б № 349) 
	72 м в  

 1- тр. вимірі Ø 108 мм 
	147,91
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	147,91
	0,00
	0
	147,91
	0,00
	0,00
	124,56
	
	0,18
	0,0
	15,84

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Михайла Калмикова, 12-г  (від ТК-51 до ж/б № 8 по вул. Михайла Калмикова)
	94 м в  1- тр. виміріØ 48 мм
	90,73
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	90,73
	0,00
	0
	90,73
	0,00
	0,00
	128,16
	
	0,35
	0,0
	8,50

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-31  до ТК-32) 
	277 м в 1- тр. вимірі Ø 89 мм
	424,39
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	424,39
	0,00
	0
	424,39
	0,00
	0,00
	127,08
	
	1,73
	0,0
	48,13

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна, 8-а (від ТК - 8 до ж/б по вул. Київський шлях, 29) 
	89 м в  1- тр. вимірі Ø 89 мм
	150,10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	150,10
	0,00
	0
	0,00
	150,10
	0,00
	125,52
	
	0,65
	0,0
	14,35

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-14 до ТК-19)
	30 м в 1- тр вимірі Ø 108 мм
	68,65
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	68,65
	0,00
	0
	68,65
	0,00
	0,00
	128,64
	
	0,41
	0,0
	7,07

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Завокзальна, 5-1 (до ж/б по вул.Завокзальна, 25) 
	180 м в 1- тр. вимірі Ø 76 мм
	236,62
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	236,62
	0,00
	0
	0,00
	236,62
	0,00
	87,12
	
	2,92


	0,0
	32,59

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-38 в напрямку ТК-37)
	96 м в1- тр вимірі Ø 219 мм
	517,61
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	517,61
	0,00
	0
	0,00
	517,61
	0,00
	155,88
	
	1,34
	0,0
	45,00

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК-12 до ТК-13) 
	27 м в 1- тр. вимірі Ø 159 мм
	82,76
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	82,76
	0,00
	0
	0,00
	82,76
	0,00
	119,52
	
	0,09


	0,0
	9,19

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Новопрорізна, 6-а  (від ТК-6 до ж/б № 20 по вул. Київський Шлях) 
	70 м в1- тр виміріØ 89 мм
	113,26
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	113,26
	0,00
	0
	0,00
	113,26
	0,00
	122,16
	
	0,49
	0,0
	12,18


	2.1.3.14
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-14 до ТК-16) 
	22 м в   1- тр. вимірі Ø 108 мм
	51,55
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	51,55
	0,00
	0
	51,55
	0,00
	0,00
	123,24
	
	0,12
	0,0
	5,50

	2.1.3.15
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-26 до ТК-27) 
	124 м в1- тр виміріØ 89 мм
	216,29
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	216,29
	0,00
	0
	216,29
	0,00
	0,00
	129,60
	
	0,27
	0,0
	22,78

	2.1.3.16
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Нижній Вал,1а  (ТК-19 до ТК20) 
	26 м в   1- тр. вимірі Ø 76 мм
	32,49
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	32,49
	0,00
	0
	32,49
	0,00
	0,00
	67,44
	
	0,42
	0,0
	6,03

	2.1.3.17
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Київський шлях, 39-б ( ТК-15 до ТК-16)
	58 м в 1- тр. вимірі Ø 89 мм
	101,63
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	101,63
	0,00
	0
	101,63
	0,00
	0,00
	125,76
	
	0,07
	0,0
	10,98

	2.1.3.18
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-17 до ж/б № 325)
	116 м в 1-тр. вимірі Ø 48 мм
	105,72
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	105,72
	0,00
	0
	0,00
	105,72
	0,00
	125,16
	
	0,43
	0,0
	10,13

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2790,58
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,00
	0 
	0 
	2790,58
	2790,58
	0,00
	0
	1584,51
	1206,07
	 0,00
	120,52
	 
	12,31
	0,
	301,16

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	2.1.4.1
	Відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах 
	90 м²
	93,97
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	93,97
	0
	0,00
	93,97
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,0
	0,00

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 93,97
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	 0,00
	0 
	0 
	 93,97
	 0,00
	93,97 
	0
	0,00
	93,97
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,0
	0,00

	Усього за пунктом 2.1
	2884,55
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,00
	0 
	0 
	2884,55
	2790,58
	93,97
	0
	1584,51
	1300,04
	 0,00
	124,62
	 
	12,31
	0,0
	301,16

	2.2
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Інші заходи, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.2.5
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом II
	2884,55
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,00
	0 
	0 
	2884,55
	2790,58
	93,97
	0
	1584,51
	1300,04
	 0,00
	124,62
	 
	12,31
	0,0
	301,16

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:


	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Інші заходи з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	2941,32 
	2941,32 
	0 
	 0
	0 
	0 
	0,00 
	0 
	0 
	2941,32 
	2847,35
	93,97 
	0 
	1584,51
	1356,81
	0,00
	124,44
	 
	12,31
	0,0
	308,72

	* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.

	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька                                                      (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


ПЛАН 
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

(найменування суб'єкта господарювання)

	№ з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Інші заходи, з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Інші заходи
	56,77 
	56,77 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.2
	56,77
	56,77
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом I
	56,77
	56,77
	0,00
	0,00
	0,00

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	2790,58
	2790,58
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Інші заходи
	93,97
	93,97
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 2.1
	2884,55
	2884,55
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5
	Інші заходи
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 
	Усього за пунктом 2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом II
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом III
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом IV
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	2941,32
	2941,32
	0,00
	0,00
	0,00


	Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
	__________
(підпис)
	Маріанна Желєзко

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор (головний бухгалтер)
	__________
(підпис)
	Альона Б’ятець
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	__________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів у сфері теплопостачання
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

 (найменування суб'єкта господарювання)
станом на 1 січня 2023 року
	№ з/п
	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання
	Одиниця виміру
	Показник

	
	
	
	загальний
	з них аварійні

	I. Виробництво теплової енергії

	1
	Джерела теплової енергії

	1.1
	Загальна кількість котелень, з них:
	шт.
	30
	

	
	потужністю до 3 Гкал/год
	шт.
	17
	

	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	шт.
	13
	

	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	шт.
	0
	

	
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	шт.
	0
	

	
	дахових
	шт.
	0
	

	1.2
	Загальна установлена потужність котелень, з них:
	Гкал/год
	128,2
	

	
	потужністю до 3 Гкал/год
	Гкал/год
	8,1
	

	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	Гкал/год
	120,1
	

	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	

	
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	Гкал/год
	0
	

	
	дахових
	Гкал/год
	0
	

	1.3
	Середнє навантаження котелень:

	
	у неопалювальний період
	Гкал/год
	0,0
	

	
	у зимовий період
	Гкал/год
	21,8
	

	1.4
	Річний обсяг відпуску теплової енергії
	Гкал
	89123
	

	2
	Котли та хвостові поверхні нагріву

	2.1
	Загальна кількість котлів:
	шт.
	68
	

	2.1.1
	за видом теплоносія, з них:
	шт.
	68
	

	
	водогрійних з ККД менше 86 %
	шт.
	11
	

	
	водогрійних з ККД більше 86 %
	шт.
	57
	

	
	парових з ККД менше 89 %
	шт.
	0
	

	
	парових з ККД більше 89 %
	шт.
	0
	

	2.1.2
	за видом палива, з них:
	шт.
	68
	

	
	на газоподібному паливі
	шт.
	65
	

	
	на твердому паливі
	шт.
	3
	

	
	на рідкому паливі
	шт.
	0
	

	2.2
	Використання установлених виробничих потужностей котлів:

	
	у неопалювальний період
	%
	0
	

	
	у зимовий період
	%
	75
	

	2.3
	Загальна кількість економайзерів (утилізаторів)
	шт.
	3
	

	3
	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

	3.1
	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:
	шт.
	59
	

	
	димососів
	шт.
	13
	

	
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)
	шт.
	13
	

	3.2
	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок
	кВт
	476
	

	3.3
	Загальна кількість золошлакоуловлювачів
	шт.
	1
	

	3.4
	Загальна кількість димових труб, з них:
	шт.
	43
	

	
	сталевих
	шт.
	37
	

	
	цегляних та/або залізобетонних
	шт.
	6
	

	4
	Допоміжне обладнання

	4.1
	Загальна кількість деаераторних установок
	шт.
	5
	

	4.2
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	7
	

	4.3
	Загальна кількість баків збору конденсату
	шт.
	3
	

	4.4
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	175
	

	
	живильних
	шт.
	0
	

	
	мережних
	шт.
	68
	

	
	підживлювальних
	шт.
	44
	

	
	конденсаційних
	шт.
	3
	

	
	рециркуляційних
	шт.
	26
	

	
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)
	шт.
	12
	

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	8
	

	4.5
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	2100
	

	5
	Водопідготовка і водно-хімічний режим

	5.1
	Загальна кількість водопідготовчих установок
	шт.
	21
	

	5.2
	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок
	шт.
	9
	

	5.3
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	18
	

	6
	Електропостачання та електротехнічні пристрої

	6.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	32
	

	
	прямого включення
	шт.
	16
	

	
	трансформаторного включення
	шт.
	16
	

	6.2
	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)
	шт.
	0
	

	6.3
	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:
	шт.
	0
	

	
	потужністю до 630 кВА
	шт.
	0
	

	
	потужністю понад 630 кВА
	шт.
	0
	

	6.4
	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

	
	у неопалювальний період
	%
	0
	

	
	у зимовий період
	%
	70
	

	7
	Автоматизація

	7.1
	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі
	шт.
	30
	

	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)
	шт.
	13
	

	
	з частковою автоматизацією
	шт.
	17
	

	7.2
	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу
	шт.
	30
	

	8
	Прилади обліку теплової енергії

	8.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:
	шт.
	346
	

	
	на джерелах теплопостачання
	шт.
	26
	

	
	комерційного (у споживача)
	шт.
	320
	

	8.2
	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання
	%
	87
	

	8.3
	Забезпеченість приладами комерційного обліку
	%
	82
	

	8.4
	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	76
	

	
	на джерелах теплопостачання
	шт.
	4
	

	
	комерційного обліку
	шт.
	72
	

	9
	Транспортні засоби

	9.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:
	шт.
	6
	

	
	спецтехніки
	шт.
	1
	

	
	вантажних автомобілів
	шт.
	1
	

	
	легкових автомобілів
	шт.
	4
	

	10
	Будівлі та споруди виробничого призначення
	
	
	

	
	Загальна кількість
	шт.
	30
	

	II. Транспортування та постачання теплової енергії

	11
	Магістральні теплові мережі

	11.1
	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:
	км
	20,0
	0,4

	
	підземних канальних
	км
	9,3
	

	
	підземних безканальних
	км
	10,3
	0,4

	
	надземних
	км
	0,4
	

	11.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	130
	

	12
	Місцеві (розподільчі) мережі

	12.1
	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:
	км
	12,0
	0,4

	
	підземних
	км
	11,7
	0,4

	
	надземних
	км
	0,3
	

	12.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	306
	

	13
	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

	13.1
	Протяжність мереж ГВП, з них:
	км
	9,4
	

	
	підземних
	км
	9,4
	

	
	надземних
	км
	0,0
	

	14
	Центральні теплові пункти (ЦТП)

	
	Загальна кількість ЦТП
	шт.
	14
	

	15
	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

	
	Загальна кількість ІТП
	шт.
	0
	

	16
	Обладнання ЦТП та ІТП

	16.1
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	0
	

	16.2
	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води
	шт.
	0
	

	16.3
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	59
	

	
	підживлювальних
	шт.
	0
	

	
	насосів ГВП
	шт.
	28
	

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	31
	

	16.4
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	298
	

	17
	Електропостачання та системи управління

	17.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	16
	

	17.2
	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:
	шт.
	0
	

	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія
	шт.
	0
	

	17.3
	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки
	шт.
	0
	

	18
	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

	18.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП
	шт.
	0
	

	18.2
	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:
	шт.
	0
	

	
	на ЦТП
	шт.
	0
	

	
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	0
	

	18.3
	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП
	%
	0
	

	18.4
	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:
	%
	0
	

	
	на ЦТП
	%
	0
	

	
	у споживачів (у будинках)
	%
	0
	

	18.5
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності
	шт.
	0
	

	18.6
	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	0
	

	
	на ЦТП
	шт.
	0
	

	
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	0
	

	19
	Транспортні засоби

	19.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:
	шт.
	13
	

	
	спецтехніки
	шт.
	7
	

	
	вантажних автомобілів
	шт.
	5
	

	
	легкових автомобілів
	шт.
	1
	

	20
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт.
	14
	

	21
	Опалювальна площа
	тис. кв. м
	1006
	

	22
	Забезпечення гарячою водою
	тис. жителів
	0,0
	

	23
	Приєднане навантаження за категоріями:

	
	населення
	Гкал/год
	54,6
	

	
	бюджетні установи
	Гкал/год
	10,2
	

	
	інші
	Гкал/год
	3,7
	

	24
	Фактичні річні втрати теплової енергії
	тис. Гкал
	6,688
	

	
	
	%
	7,5
	

	25
	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію
	%
	7,7
	

	Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
	________
      (підпис)
	Маріанна Желєзко               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор(головний бухгалтер)
	________
      (підпис)
	Альона Б’ятець                     (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник ВТВ                                     (посада відповідальної особи)
	________
        (підпис)
	Галина Богацька                  (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

Коротка інформація про суб’єкт господарювання.

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання 

Станом на 01.01.2023 року підприємство нараховує 32 котельні, з них 2 котельні законсервовані. Підприємство експлуатує – 30 котелень встановленою сумарною тепловою потужністю 128,2 Гкал/год та 49,5 км теплових мереж теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 42,1 км в т. ч 0,761 км передано в оренду та 0,037 км законсервовані, в роботі 41,3 км теплових мереж.

Підприємство експлуатує 68 котлів, з них один на твердому паливі. Котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.


Утримання двох підрозділів (районів), служб, відділів та витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії, відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.


 Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків  шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії , фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма підприємства, яка базується на Комплексній програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021 – 2023роки.

Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.


Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень, насамперед:

- зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах (шляхом проведення реконструкції аварійних ділянок теплових мереж в кількості 0,775 км в 2-х трубному вимірі). Виконання цих заходів дасть змогу не тільки зменшити втрати теплової енергії та води, а також забезпечить безперебійне та якісне централізоване теплопостачання. Прогнозована економія паливно-енергетичних ресурсів становить 12,31 тонн умовного палива;

- надійності в роботі котелень ( за рахунок заміни зношених баків запасу хімочищеної води на котельних по вул. Глібова, 3. Впровадження цих заходів забезпечить безаварійну та безперебійну роботу котельних, а відповідно і якісне централізоване теплопостачання.

Загальний обсяг коштів, за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2022-2023 рік) становить 2941,32 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування, що враховуються в структурі тарифів.

Інвестиційні витрати направлені на зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах складають 94,88%, інші заходи (заміна баків, відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах) складають 5,12%.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозних періодах.


Виконання заходів інвестиційної програми очікується у другому-третьому кварталах 2023 року. Тому на структуру тарифу планового періоду виконання даної інвестиційної програми не впливатиме.


Очікується, що впровадження заходів інвестиційної програми у наступному прогнозному опалювальному періоді призведе до:

· підвищення рівня надійності та якості послуг з теплопостачання;

· зниження понаднормативних втрат в теплових мережах на 77 Гкал;

· зменшення споживання природного газу на 10,5 тис. куб. м.

Заступник директора






Віктор Мельник

Опис заходів
інвестиційної програми КПТМ «Бориспільтепломережа»
на плановий період (з 01.10.2022 р. по 30.09.2023 р.)
1.Заміна баку запасу хімочищеної води на котельні по вул. Глібова, 3

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження.

Існуючий бак запасу хімочищеної вди, який призначений для підживлення теплових мереж та введений в експлуатацію разом з котельнею а 1990 році, посиійно виходить з ладу, що вимагає проведення аварійно-відновлювальних робіт. Бак морально застарілий та фізично зношений і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.

Заміна бака з впровадженням новітніх матеріалів (пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі, так як віідсутністиь запасу хімочищеної води, при пориві теплової мережі, призведе до аварійної зупинки котельні.

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 56 768 грн. Орієнтовний термін окупності – 9,67 років при економічному ефекті від впровадження заходу 7 561 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна бака виготовлення з металу, який швидко піддається корозії, на бак з впровадженням новітніх матеріалів, який стійкий до корозії (пінопропілен).

Обгрунтування вартості запланованих заходів.
Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:
комерційна пропозиція ТОВ «ФОРП», вартість ємності для води – 28 315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «Компанія Конрад», вартість ємності складає 27 500 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною. 

2. Реконструкція теплової мережі від котельні
 по вул. Михайла Калмикова, 12-г (від ТК-31 до житлового будинку 
№ 14, 18 по вул. Екскаваторна)
Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК -31 до житлового будинку № 14, 18 по вул. Екскаваторна, діаметром 38 мм, 57 мм протяжністю 114 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020-2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. 

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житлові будинки № 14, 18 по вул. Екскаваторній залишаться без тепла. 

Крім перерв в теплопостачанні виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень
Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 139,636 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,88 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої  теплової мережі складе 12836,78 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,42 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 38/110 становить

808,33 грн. без ПДВ, діаметром 57/125 мм – 990,83 грн.без ПДВ;

ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 38/110

становить 806,57грн. без ПДВ, діаметром 57/125 – 949,45 грн.без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 725,91 грн. без ПДВ за 1м труби діаметром 38/110 мм, 843,47 грн. без ПДВ за 1 м труби діаметром 57/125 мм.
Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

3. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-15 до житлового будинку № 3 по вул. Бежівка)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК15 до житлового будинку № 3 по вул. Бежівка діаметром 76 мм та протяжністю 46 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020-2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. 

При виході з ладу аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 3 по вул. Бежівка залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 69,053 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 7,35 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 9847,79 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,73 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 76/140 становить

1233,33 грн. без ПДВ;

ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 76/140

становить 1182,0 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1049,19 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.
4. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від житлового будинку № 29 до житлового будинку № 31 по вул. Київський шлях)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці від житлового будинку № 29 до житлового будинку до житлового будинку № 31 по вул. Київський шлях, діаметром 76 мм та протяжністю 82 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020-2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. 

При виході з ладу аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 31 по вул. Київський шлях залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 86,947 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 5,95 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 15 404,04 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,33 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 76/140 мм становить

1233,33 грн. без ПДВ;

ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 76/140 мм

становить 1182,0 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1049,19 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

5. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-13 до ТК-14)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а на ділянці від ТК-13 до ТК-14 діаметром 219 мм та протяжністю 26 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020-2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. 

При виході з ладу аварійної ділянки теплової мережі 2 житлові будинки залишаться без тепла.


Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 155,227 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,49 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 14 802,50 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,36 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 219/315мм становить

5525,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 219/315 мм

становить 5400,09 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 4567,52 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

6. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-14 до житлового будинку № 349 по вул. Соцмістечко)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження


Магістральні трубопроводи на ділянці від ТК-14 до житлового будинку № 349 по вул. Соцмістечко, діаметром 108 мм та протяжністю 72 м в однотруб-ному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.


Протягом 2020-2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. 

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 349 по вул. Соцмістечко залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 147,907 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,38 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 15841,43 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,18 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 108/200 мм становить

1988,33 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 108/200 мм

становить 1905,40 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1686,92 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

7. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Михайла Калмикова, 12-г (від ТК-51 до житлового будинку № 8 по вул. Михайла Калмикова)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК-51 до житлового будинку №8 по вул. Михайла Калмикова діаметром 48 мм та протяжністю 94 м в однотрубному вимірі  знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 8 по вул. Михайла Калмикова залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 90,730 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,68 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 8496,13 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,35 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 48/110 мм становить

829,17 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 48/110 мм

становить 826,72 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 705,76 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

8. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242

(від ТК-31 до ТК-32) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Соцмістечко, 242 на ділянці від ТК-31 до ТК-32  діаметром 89 мм та протяжністю 277 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі, 4 багатоквартирних житлових будинки залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 424,391 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,59 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 48134,09 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,73 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 89/160 мм становить

1510,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 89/160 мм

становить 1446,80 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1287,82 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

9. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соборна, 8-а (від ТК-8 до житлового будинку № 29 по вул. Київський шлях)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК-8 до житлового будинку №29 по вул. Київський шлях, діаметром 89 мм та протяжністю 89 м в однотрубному вимірі  знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 29 по вул. Київський шлях залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 150,100 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,46 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 14353,49 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,65 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 89/160 мм становить

1510,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 89/160 мм

становить 1446,80 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1287,82 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

10.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а 

( від ТК-14 до ТК-19) 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1-а на ділянці від ТК-14 до ТК-19 діаметром 108 мм та протяжністю 30 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі, 2 багатоквартирних житлових будинки залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 68,653 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,72 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 7069,42 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,41 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 108/200 мм становить

1988,33 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 108/200 мм

становить 1905,40 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1686,92 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

11.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Завокзальна, 5/1 (до житлового будинку № 25 по вул. Завокзальна)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці до житлового будинку № 25 по вул. Завокзальна, діаметром 76 мм та протяжністю 180 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 25 по вул. Завокзальна залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 236,622 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 7,26 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 32594,19 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 2,92 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання
Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 76/140 мм становить

1233,33 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 76/140 мм

становить 1182,00 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1049,19 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

12.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-38 в напрямку ТК-37)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1-а на ділянці від ТК-38 в напрямку ТК-37 діаметром 219 мм та протяжністю 96 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі, 14 багатоквартирних житлових будинки та дитячий садок залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 517,612 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 12,99 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 45004,10 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,34 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 219/315 мм становить

5525,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 219/315 мм

становить 5400,09 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 4567,52 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

13.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК-12 до ТК-13)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Глібова, 3 на ділянці від ТК-12 до ТК-13 діаметром 159 мм та протяжністю 27 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі, 13 багатоквартирних житлових будинки залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 82,755 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 9,96 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 9189,36 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,09 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 159/250 мм становить

3216,67 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 159/250 мм

становить 3141,27 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 2741,73 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.
14. Реконструкція теплової мережі від котельні по

вул. Новопрорізна, 6-а (від ТК-6 до житлового будинку № 20 
по вул. Київський шлях)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК-6 до житлового будинку № 20 по вул. Київський шлях, діаметром 89 мм та протяжністю 70 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 20 по вул. Київський шлях залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 113,258 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,18 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 12179,15 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,49 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 89/160 мм становить

1510,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 89/160 мм

становить 1446,80 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1287,82 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.
15.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-14 до ТК-16)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а на ділянці від ТК-14 до ТК-16 діаметром 108 мм та протяжністю 22 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі 6 багатоквартирних житлових будинки залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 51,553 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,27 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 5504,40 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,12 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 108/200 мм становить

1988,33 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 108/200 мм

становить 1905,40 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1686,92 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

16.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242

( від ТК-26 до ТК-27) 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Соцмістечко, 242 на

ділянці від ТК-26 до ТК-27 діаметром 89 мм та протяжністю 124 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. 

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі 3 багатоквартирних житлових будинки залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 216,294 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,80 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 22779,32 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,27 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 89/160 мм становить

1510,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 89/160 мм

становить 1446,80 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1287,82 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

17.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а (від ТК-19 до ТК-20)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а на ділянці від ТК-19 до ТК-20, діаметром 76 мм та протяжністю 26 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі 1 багатоквартирний житловий будинок залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 32,494 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 5,62 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 6029,83 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,42 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 76/140 мм становить

1233,33 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 76/140 мм

становить 1182,00 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1049,19 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

18. Реконструкція теплової мережі від котельні

по вул. Київський шлях, 39-б (від ТК-15 до ТК-16)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження

Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Київський шлях, 39-б на

ділянці від ТК-15 до ТК-16 діаметром 89 мм та протяжністю 58 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. 

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі 2 багатоквартирних житлових будинки залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 101,634 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,48 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 10980,18 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,07 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 89/160 мм становить

1510,00 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 89/160 мм

становить 1446,80 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 1287,82 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

19.  Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко, 242 (від ТК-17 до житлового будинку № 325 вул. Соцмістечко)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 

Розподільчі трубопроводи на ділянці від ТК-17 до житлового будинку № 325 по вул. Соцмістечко, діаметром 48 мм та протяжністю 116 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

Протягом 2020 – 2022 р.р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.

При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок № 325 по вул. Соцмістечко залишиться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

Вартість матеріальних ресурсів для реалізації цього заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку, становить 105,716 тис.грн. Орієнтовний термін окупності – 10,43 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі складе 10134,07 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,43 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.

Обгрунтування вартості запланованих заходів

Для визначення вартості реконструкції ділянки теплової мережі розглядались прайс-листи на попередньоізольовану трубу, а саме:

· ТОВ «МіДа Енерджи», ціна за 1 м труби діаметром 48/110 мм становить

829,17 грн. без ПДВ;

· ТОВ «Перший трубний завод», ціна за 1м труби діаметром 48/110 мм

становить 826,72 грн. без ПДВ. Пропозиція згідно рахунку – 705,76 грн. без ПДВ за 1м труби.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана пропозиція з меншою ціною.

20.  Проведення робіт з відновлення асфальтного покриття в місцях

проведення аварійних робіт на теплових мережах.


Вартість матеріальних ресурсів для реалізації заходу, згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 93,973 тис. грн.
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