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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

	Найменування ліцензіата
	КПТМ «Бориспільтепломережа»

	Рік заснування 
	1988

	Форма власності 
	комунальна

	Місце знаходження
	Київська обл., м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях, 41-А

	Код за ЄДРПОУ
	13712452

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Палінка Володимир Іванович, директор

	Тел., факс, е-mail 
	(04595)6-25-08, ф. 6-47-31,

borispil-teplo@ogku.kiev.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії (№,  дата видачі, строк дії)
	Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017 № 50

	Ліцензія на транспортування теплової енергії (№,  дата видачі, строк дії)
	Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017 № 50

	Ліцензія на постачання теплової енергії (№,  дата видачі, строк дії)

	Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017 № 50

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	31 158,9

	Балансова вартість активів, тис. грн
	102 532

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	2 538,6


	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
	Відсутня


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання, забезпечення комерційного обліку т/енергії та удосконалення комерційних вузлів обліку газу.

	Строк реалізації інвестиційної програми
	Один рік з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат
	Початковий етап реалізації заходів ( складені кошториси, взяті комерційні пропозиції)

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	1. Перерахування коштів для виконання інвестиційної програми на поточні рахунки зі 

спеціальним режимом використання.

2.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період.

3. Укладання угод на  підрядні роботи


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.
	

	власні кошти
	2 384,23

	позичкові кошти
	0

	залучені кошти
	0

	бюджетні кошти
	0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 
	87,3

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	12,7

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій 
	0

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0

	Інші заходи
	0



4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

	Чиста приведена вартість, грн
	14 755,14

	Внутрішня норма дохідності
	5%

	Дисконтований період окупності
	7.94

	Індекс прибутковості
	1,006656


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Керівник ліцензіата
	
	       Палінка В.І
	
	
	


	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 - 2021 роки
	 
	 
	 

	Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
	 
	 
	 

	(найменування ліцензіата) 

	 
	 

	№ з/п
	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	 За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди    тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців) **
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів        (тонни умовного палива/прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати,                                           (тис. грн/прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн ) ***

	
	
	
	загаль-на сума 
	з урахуванням:
	госпо-дарський  (вартість    матері-альних ресурсів)
	підряд-ний
	плано-ваний період
	прогнозний період  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аморти-заційні відраху-вання
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичко-ві кошти
	інші залучені кошти,    з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підля-гають повер-ненню
	не підлягають повернен-ню 
	
	
	
	
	 плано-ваний  період     +1
	плано-ваний період + n* 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	І
	Виробництво теплової енергії

	 1.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	Усього за підпунктом 1.1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 1.1.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  1.1.3
	Інші заходи, з них:

	Усього за підпунктом 1.1.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  1.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:


	1.2.1.1
	Заміна турбулізаторів котлів КОЛВІ-2000 на котельні по вул. Соборна,8-а
	2 компл.
	95,04
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	95,04
	0,00
	95,04
	0,0
	0,00
	13,68
	 
	14,00
	0,00
	83,46

	Усього за підпунктом 1.2.1
	95,04
	95,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	95,04
	0,00
	95,04
	0,0
	0,00
	13,68
	 
	14,00
	0,00
	83,46

	 1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсі, з них:

	 1.2.2.1
	Реконструкція комерційного вузла обліку газу на котельні по вул. Соборна,8-а
	1
	302,47
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00
	302,47
	302,47
	0,0
	0,00
	120,0
	 
	0,00
	0,00
	30,25

	Усього за підпунктом 1.2.2
	302,47
	302,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	302,47
	302,47
	0,0
	0,00
	120,00
	 
	0,00
	0,00
	30,25

	 1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	Усього за підпунктом 1.2.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	Усього за підпунктом 1.2.4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	
	
	
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 1.2.5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 1.2
	397,51
	397,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	95,04
	302,47
	397,51
	0,0
	0,00
	41,95
	 
	14,00
	0,00
	113,71

	Усього за розділом І
	397,51
	397,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	95,04
	302,47
	397,51
	0,0
	0,00
	41,95
	 
	14,00
	0,00
	113,71

	ІІ
	Транспортування теплової енергії

	 2.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	  2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 2.1.1
	0,00
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  2.1.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 2.1.2
	0,00
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  2.1.3
	Інші заходи, з них:

	Усього за підпунктом 2.1.3
	0,00
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  2.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 2.2.1.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-34 до ТК-35) ІІ черга
	176 м в 1- трубному вимірі, Ду =76  мм 
	113,37
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	113,37
	0,00
	113,37
	0,0
	0,00
	59,40
	 
	3,59
	0,00
	25,50

	 2.2.1.2
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Скіфська,23-а (від ТК-7 в сторону ТК-8) 
	132 м в 1- трубному вимірі, Ду = 89 мм
	113,60
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	113,60
	0,00
	113,60
	0,0
	0,00
	80,64
	 
	2,37

	0,00
	18,60

	2.2.1.3
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. К.Шлях,39-б (від ТК-6 до ж/б  № 1 по вул. Головатого)
	151 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм
	112,43
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	112,43
	0,00
	112,43
	0,0
	0,00
	55,56
	 
	3,96
	0,00
	26,46

	 2.2.1.4
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нова,ІІ-2а (від ТК-2 до ж/б № 2/4 по вул. Нова)
	82 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм
	83,73
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	83,73
	0,00
	83,73
	0,0
	0,00
	63,24
	 
	2,39
	0,00
	17,12

	 2.2.1.5
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал,1-а  (від ТК-22 до ТК-23) 
	84 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм
	95,98
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	95,98
	0,00
	95,98
	0,0
	0,00
	63,96
	 
	2,73
	0,00
	19,26

	 2.2.1.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал,1-а  (від ТК-12 до ТК-13) 
	220 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм
	1286,20
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00
	1286,20
	1286,20
	0,0
	0,00
	200,76
	 
	4,77
	0,00
	87,65

	 2.2.1.7
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нова,ІІ-2а (від котельні до ТК-7а)
	284 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм
	181,41
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	181,41
	0,00
	181,41
	0,0
	0,00
	43,44
	 
	8,33
	0,00
	56,29

	Усього за підпунктом 2.2.1
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	700,52
	1286,20
	1986,72
	0,0
	0,00
	106,76
	 
	28,14
	0,00
	250,88

	 2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 2.2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	Усього за підпунктом 2.2.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	2.2.4.1
	
	
	0,00
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 2.2.4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 2.2.5
	Інші заходи, з них:

	 2.2.5.1
	
	
	0,00
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 2.2.5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 2.2
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	700,52
	1286,20
	1986,72
	0,0
	0,00
	106,76
	 
	28,14
	0,00
	250,88

	Усього за розділом ІІ
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	700,52
	1286,20
	1986,72
	0,0
	0,00
	106,76
	 
	28,14
	0,00
	250,88

	ІІІ
	Постачання теплової енергії

	 3.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	  3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 3.1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  3.1.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 3.1.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	0,00 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,0 
	0,00
	 0,00
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  3.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 3.2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	Усього за підпунктом 3.2.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	Усього за підпунктом 3.2.3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	  3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	Усього за підпунктом 3.2.4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.2.5
	Інші заходи, з них:

	Усього за підпунктом 3.2.5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за пунктом 3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за розділом ІІІ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за інвестиційною програмою
	2384,23
	2384,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	795,56
	1588,67
	2384,23
	0,0
	0,00
	84,66
	 
	42,14
	0,00
	364,59

	
	
	
	


Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми та  їх урахування у структурі тарифів на

	12 місяців

			
	Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа"

			
	(найменування ліцензіата)  


Фінансовий план викор


 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,         


 Сума і

	ших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,           тис. грн.          (без ПДВ)

	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12,       тис. грн.                  (без ПДВ)

	 За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

	Строк окупності (місяців) *
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

	Економія паливно-енергетичних ресурсів                  (тонни умовного палива/прогнозний період)

	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)

	Економічний ефект (тис. грн.) ** 


з урахуванн


ІІІ к

	.

	ІV кв.

					

отримані у планованому періоді

	 бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

														
									що підлягають поверненню

	що не підлягають поверненню 

														


1

		12

	13

	14

	15

	16

	17

	18

	19

	20

	21
	22

	23

	24


	І

	Виробництво теплової енергії



 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопост

	чання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

	
	  1.2

	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 1.2.1

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:



1.2.1.1
		Заміна турбулізаторів котлів КОЛВІ-2000 на котельні по вул. Соборна,8-а
	2 компл
	95,04
	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	95,04
	0,00

	0
	0,00

	95,04
	0,00

	13,68
	 

	14,00
	0,00
	83,46

	Усього за підпунктом 1.2.1

	95,04
	95,04
	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	95,04
	95,04
	0,00

	0
	0,00

	95,04
	0,00

	13,68
	 

	14,00
	0,00
	83,46


 1.2


Заходи щодо заб

	зпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
	
	1.2.2.1

	Реконструкція комерційного вузла обліку газу на котельні по вул. Соборна,8-а
	1
	302,47
	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	0,00
	302,47
	0,0
	0,00

	302,47
	0,00

	120,00
	 

	0,00

	0,00
	30,25


Усього за п

	дпунктом 1.2.2

	302,47
	302,47
	0
	0
		0
	0,00

	0
	0
	302,47
	0,00
	302,47
	0
	0,00

	302,47
	0,00

	120,00
	 

	0,00

	0,00
	30,25


	1.2.3

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:




0,0


	,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00


	  1.2.4

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:



х


0


0,


0


0

	00



Усього за підпункто


0,

	0

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



 1

	2.5

	Інші заходи, з них:



0,

	0



Усього за п


0,0

		0,00
	0,00

	Усього за пунктом 1.2

	397,51
	397,51
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	397,51
	95,04
	302,47
	0
	0,00

	397,51
	0,00
	41,95
	 

	14,00
	0,00
	113,71

	Усього за розділом І

	397,51
	397,51
	0

	0

	0

	0

	0,00
	0

	0

	  397,51
	95,04
	302,47
	0

	0,00

	397,51
	0,00
	41,95
	 

	14,00
	0,00
	113,71

	ІІ

	Транспортування теплової енергії



 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154

	Податкового кодексу України), з урахуванням:

	

Заходи зі зниження питомих витрат, а та

	ож втрат ресурсів, з них:

	

Усьог

	 за підпунктом 2.1.1

	0,00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



  2.1.2


Заходи щодо заб

зпечення технологічного та/або ко

ерційного обліку ресурсів, 

	 них:
	

Усього за п


0

	00

	0,00

	0,00

	0

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00


	  2.1.3

	Інші заходи, з них:



0,0



0,0


0,0

		0,00



0

	00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00

	

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Подат

	ового кодексу України), з урахуванням:  

	

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 

	есурсів, з них:

	

 2.2.1.

		Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-34 до ТК-35) ІІ черга

	176 м в 1- тр виміріДу =76  мм 

	113,37

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	113,37
	0,00

	0

	113,37
	0,00

	0,00

	59,40
	 

	3,59
	0,00

	25,50

	 2.2.1.2

	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Скіфська,23-а (від ТК-7 в сторону ТК-8) 

	132 м в 1- тр виміріДу = 89 мм

	113,60

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	113,60
	0,00
	0

	0,00

	113,60
	0,00

	80,64
	 

	2,37
	0,00

	18,60

	 2.2.1.3

	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. К.Шлях,39-б (від ТК-6 до ж/б  № 1 по вул. Головатого)

	151 м в 1- тр вимірі Ду = 76 мм

	112,43

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	112,43
	0,00
	0

	0,00

	112,43
	0,00

	55,56
	 

	3,96
	0,00

	26,46

	 2.2.1.4

	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нова,ІІ-2а (від ТК-2 до ж/б № 2/4 по вул. Нова)

	82 м в в 1- тр виміріДу = 108 мм

	83,73

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	83,73
	0,00

	0

	0,00

	83,73
	0,00

	63,24
	 

	2,39
	0,00

	17,12

	 2.2.1.5
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал,1-а  (від ТК-22 до ТК-23) 

	84 м в в 1- тр виміріДу = 108 мм

	95,98

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	95,98
	0,00

	0

	95,98
	0,00
	0,00

	63,96
	 

	2,73
	0,00

	19,26


 2.2.1.6
		Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Нижній Вал,1-а  (від ТК-12 до ТК-13) 

	220 м в 1- тр, Ду = 219 мм

	1286,20

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	0,00
	1286,20
	0

	0,00
	1286,20
	0,00

	200,76
	 

	4,77
	0,00

	87,65


Реконструкція теплової мережі  від  котельні по


18

	,41

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	181,41
	0,00
	0

	0,00

	181,41
	0,00

	43,44
	 

	8,33
	0,00

	56,29


0,00
		106,76
	 

	28,14
	0,00

	250,88

	 2.2.2

	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:


	 2.2.2.1
	 

	 

	 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	х 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 




	


Заходи щодо впро

	адження та розвитку інформаційних технологій, з них:
	
	Усього за підпунктом 2.2.3

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізован

	го призначення, з них:

	

0,

	0

	0
	0,00

	0,00

	0,00
	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



Усього за підпу


   0,00

0,0

	

Інш

	 заходи, з них:

	

2.2.5.1

0,

	0

	 

	0,00

	0,00

	0,00


	Усього за підпунктом 2.2.5

	0,00
	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0,00
	0,00

	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



0,0

		250,88

	Усього за розділом ІІ

	1986,72
	1986,72
	0

	0

	0

	0

	0,00
	0

	0

	1986,72
	700,52
	1286,20
	0

	209,35
	1777,37
	0,00
	106,76
	 

	28,14
	0,00

	250,88

	ІІІ

	Постачання теплової енергії



	.1

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:



	,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00
	0,00


	.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:



Усього за підпунктом 3.

	.2

	0,00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



Інші заходи, з ни

	:

	


0,0

		0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00


	Усього за пунктом 3.1

	0,00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



Інші заходи (не звільняється від оподаткув

	ння згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  
	

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з 

	их:

	

0



0,00
	

Заходи щодо забезпечення 

	ехнологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	
	Усього за підпунктом 3.2.2

	0,00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



Заходи щодо впровадження та розви

	ку інформаційних технологій, з них:

	

	,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначен

	я, з них:

	

Усього за підпунктом3

	2.4
	0,00

	0,00

	0
	0
	0
	0
	0,00

	0
	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0
	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



 3.2

	5

	Інші заходи, з них:



0

	00

	0,00



Усього за пунктом


0,

	0

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00



0,0

		0,00

	0,00

	0,00

	 

	0,00

	0,00

	0,00


	Усього за інвестиційною програмою

	2384,23
	2384,23
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0
	2384,23
	795,56
	1588,67
	0
	209,35
	2174,88
	0,00
	84,66
	 

	42,14
	0,00
	364,59


	
	
	
	


	План витрат за джерелами фінансування на виконання
інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів
на 12 місяців (з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.)

	Комунальне підприємство теплових мереж
"Бориспільтепломережа"

	

	№ з/п
	Найменування заходів 
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, 
тис. грн (без ПДВ)

	
	
	загальна сума  
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	І
	Виробництво теплової енергії

	 1.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

	  1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0
	0
	0
	0
	0

	  1.1.2 
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0
	0
	0
	0
	0

	  1.1.3
	Інші заходи
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 1.1
	0
	0
	0
	0
	0

	  1.2.
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	95,04
	95,04
	0
	0
	0

	 1.2.2
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	302,47
	302,47
	0
	0
	0

	 1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	  1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	  1.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 1.2
	397,51
	397,51
	0,00
	0
	0

	 
	Усього за розділом І
	397,51
	397,51
	0,00
	0
	0

	ІІ
	Транспортування теплової енергії

	 2.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154  Податкового кодексу України), з урахуванням:

	  2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0
	0
	0
	0

	  2.1.2 
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0,00
	0
	0
	0
	0

	  2.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 2.1
	0,00
	0
	0
	0
	0

	  2.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0
	0

	 2.2.2
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	 2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	  2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	  2.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 2.2
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0
	0

	 
	Усього за розділом ІІ
	1986,72
	1986,72
	0,00
	0
	0

	ІІІ
	Постачання теплової енергії

	 3.1
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	  3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0
	0
	0
	0
	0

	  3.1.2 
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0
	0
	0
	0
	0

	  3.1.3
	Інші заходи
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 3.1
	0
	0
	0
	0
	0

	  3.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  

	 3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 3.2.2
	Заходи щодо забезпечення  технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0
	0
	0
	0

	  3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0
	0
	0
	0

	  3.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за пунктом 3.2
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за розділом ІІІ
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	2384,23
	2384,23
	0,00
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Директор КПТМ "Бориспільтепломережа                                               Палінка В.І.

	Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 

	КПТМ "Бориспільтепломережа"

	

	станом на 1 січня 2020 року

	
	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання
	Одиниця виміру
	Показник

	
	
	
	загальний
	з них аварійні

	І. Виробництво теплової енергії

	1
	Джерела теплової енергії
	 
	 
	 

	1.1
	Загальна кількість котелень, з них:
	шт.
	20
	 

	 
	потужністю до 3 Гкал/год
	шт.
	7
	 

	 
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	шт.
	13
	 

	 
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	шт.
	0
	 

	 
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	шт.
	0
	 

	 
	дахових
	шт.
	0
	 

	1.2
	Загальна установлена потужність котелень, з них:
	Гкал/год
	131,0
	 

	 
	потужністю до 3 Гкал/год
	Гкал/год
	7,5
	 

	 
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год
	Гкал/год
	123,5
	 

	 
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	 

	 
	потужністю 100 Гкал/год і більше
	Гкал/год
	0
	 

	 
	дахових
	Гкал/год
	0
	 

	1.3
	Середнє навантаження котелень:
	 
	 
	 

	 
	у неопалювальний період
	Гкал/год
	0
	 

	 
	у зимовий період
	Гкал/год
	31
	 

	1.4
	Обсяг відпуску теплової енергії
	Гкал
	99773
	 

	2
	Котли та хвостові поверхні нагріву
	 
	 
	 

	2.1
	Загальна кількість котлів:
	шт.
	54
	 

	2.1.1
	за видом теплоносія, з них:
	шт.
	54
	 

	 
	водогрійних з ККД менше 86 %
	шт.
	8
	 

	 
	водогрійних з ККД більше 86 %
	шт.
	46
	 

	 
	парових з ККД менше 89 %
	шт.
	0
	 

	 
	парових з ККД більше 89 %
	шт.
	0
	 

	2.1.2
	за видом палива, з них:
	шт.
	54
	 

	 
	на газоподібному паливі
	шт.
	53
	 

	 
	на твердому паливі
	шт.
	1
	 

	 
	на рідкому паливі
	шт.
	0
	 

	2.2
	Використання установлених виробничих потужностей котлів:
	 
	 
	 

	 
	 у неопалювальний період
	%
	0
	 

	 
	 у зимовий період
	%
	75
	 

	2.3
	Загальна кількість економайзерів
	шт.
	0
	 

	3
	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
	 
	 
	 

	3.1
	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:
	шт.
	56
	 

	 
	димососів
	шт.
	14
	 

	 
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)
	шт.
	14
	 

	3.2
	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок
	кВт
	492
	 

	3.3
	Загальна кількість золошлакоуловлювачів
	шт.
	0
	 

	3.4
	Загальна кількість димових труб, з них:
	шт.
	28
	 

	 
	сталевих
	шт.
	22
	 

	 
	цегляних та/або залізобетонних
	шт.
	6
	 

	4
	Допоміжне обладнання
	 
	 
	 

	4.1
	Загальна кількість деаераторних установок
	шт.
	7
	 

	4.2
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	19
	 

	4.3
	Загальна кількість баків збору конденсату
	шт.
	0
	 

	4.4
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	159
	 

	 
	живильних
	шт.
	0
	 

	 
	мережних
	шт.
	58
	 

	 
	підживлювальних
	шт.
	41
	 

	 
	конденсаційних
	шт.
	0
	 

	 
	рециркуляційних
	шт.
	26
	 

	 
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)
	шт.
	12
	 

	 
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	8
	 

	4.5
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	2 055
	 

	5
	Водопідготовка і водно-хімічний режим
	 
	 
	 

	5.1
	Загальна кількість водопідготовчих установок
	шт.
	19
	 

	5.2
	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок
	шт.
	9
	 

	5.3
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	18
	

	6
	Електропостачання та електротехнічні пристрої
	 
	 
	 

	6.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	27
	 

	 
	прямого включення
	шт.
	13
	 

	 
	трансформаторного включення
	шт.
	14
	 

	6.2
	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)
	шт.
	0
	 

	6.3
	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:
	шт.
	0
	 

	 
	потужністю до 630 кВА
	шт.
	0
	 

	 
	потужністю понад 630 кВА
	шт.
	0
	 

	6.4
	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
	 
	 
	 

	 
	 у неопалювальний період
	%
	0
	 

	 
	 у зимовий період
	%
	70
	 

	7
	Автоматизація
	 
	 
	 

	7.1
	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі
	шт.
	20
	 

	 
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)
	шт.
	4
	 

	 
	з частковою автоматизацією
	шт.
	16
	 

	7.2
	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу
	шт.
	20
	 

	8
	Прилади обліку теплової енергії
	 
	 
	 

	8.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:
	шт.
	324
	 

	 
	на джерелах теплопостачання
	шт.
	20
	 

	 
	комерційного (у споживача)
	шт.
	304
	 

	8.2
	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання
	%
	100
	 

	8.3
	Забезпеченість приладами комерційного обліку
	%
	80
	 

	8.4
	 Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до                100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	80
	 

	 
	 на джерелах теплопостачання
	шт.
	0
	 

	 
	 комерційного обліку
	шт.
	80
	 

	9
	Транспортні засоби
	 
	 
	 

	9.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:
	шт.
	4
	 

	 
	спецтехніки
	шт.
	1
	 

	 
	 вантажних автомобілів
	шт.
	1
	 

	 
	 легкових автомобілів
	шт.
	2
	 

	10
	Будівлі та споруди виробничого призначення
	 
	 
	 

	 
	Загальна кількість
	шт.
	21
	 

	ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

	11
	Магістральні теплові мережі
	 
	 
	 

	11.1
	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:
	км
	20,6
	0,4

	 
	 підземних канальних
	км
	9,4
	0,0

	 
	 підземних безканальних
	км
	10,8
	0,4

	 
	 надземних
	км
	0,4
	 

	11.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	296
	 

	12
	Місцеві (розподільчі) мережі
	 
	 
	 

	12.1
	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:
	км
	11,7
	0,2

	 
	підземних
	км
	11,7
	0,2


	 
	надземних
	км
	0,0
	 

	12.2
	Загальна кількість теплових камер
	шт.
	188
	 

	13
	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
	 
	 
	 

	13.1
	Протяжність мереж ГВП, з них:
	км
	10,3
	 

	 
	підземних
	км
	10,0
	 

	 
	надземних
	км
	0,3
	 

	14
	Центральні теплові пункти (ЦТП)
	 
	 
	 

	 
	Загальна кількість ЦТП
	шт.
	15
	 

	15
	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
	 
	 
	 

	 
	Загальна кількість ІТП
	шт.
	0
	 

	16
	Обладнання ЦТП та ІТП
	 
	 
	 

	16.1
	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт.
	18
	 

	16.2
	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води
	шт.
	0
	 

	16.3
	Загальна кількість насосів, з них:
	шт.
	64
	 

	 
	підживлювальних
	шт.
	0
	 

	 
	насосів ГВП
	шт.
	31
	 

	 
	циркуляційних (ГВП)
	шт.
	33
	 

	16.4
	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	332
	 

	17
	Електропостачання та системи управління
	 
	 
	 

	17.1
	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт.
	17
	 

	17.2
	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:
	шт.
	0
	 

	 
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія
	шт.
	0
	 

	17.3
	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки
	шт.
	0
	 

	18
	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
	 
	 
	 

	18.1
	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП
	шт.
	0
	 

	18.2
	Загальна кількість лічильників ГВП,з них:
	шт.
	21
	 

	 
	на ЦТП
	шт.
	2
	 

	 
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	19
	 

	18.3
	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП
	%
	0
	 

	18.4
	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:
	%
	12,0
	 

	 
	на ЦТП
	%
	1,1
	 

	 
	у споживачів (у будинках)
	%
	10,9
	 

	18.5
	 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності
	шт.
	0
	 

	18.6
	 Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:
	шт.
	13
	 

	 
	на ЦТП
	шт.
	13
	 

	 
	у споживачів (у будинках)
	шт.
	0
	 

	19
	Транспортні засоби
	 
	 
	 

	19.1
	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:
	шт.
	14
	 

	 
	спецтехніки
	шт.
	7
	 

	 
	вантажних автомобілів
	шт.
	5
	 

	 
	легкових автомобілів
	шт.
	2
	 

	20
	Будівлі та споруди виробничого призначення
	 
	 
	 

	 
	Загальна кількість
	шт.
	14
	 

	21
	Опалювальна площа
	тис.кв.м
	1001,8
	 

	22
	Забезпечення гарячою водою
	тис. жителів
	0,0
	 

	23
	Приєднане навантаження за категоріями:
	 
	 
	 

	 
	населення
	Гкал/год
	53,9
	 

	 
	бюджетні установи
	Гкал/год
	10,2
	 

	 
	інші
	Гкал/год
	5,1
	 

	24
	Фактичні річні втрати теплової енергії
	тис.Гкал
	7,414
	 

	
	
	%
	7,4
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Директор КПТМ «Бориспільтепломережа»
	
	Палінка В.І.

	
	
	
	


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання 

    
Станом на 01.07.2020 року підприємство нараховує 22 котельні, з них 2 котельні законсервовані. На обслуговуванні підприємства   -  20 котелень встановленою сумарною тепловою потужністю 131 Гкал/год, 15 центральних теплових пунктів та всього 50,26 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 43,3 км в т. ч 0,761 км передано в оренду та 0,037 км законсервовані. 

Підприємство експлуатує 54 котли з них один на твердому паливі. Всі котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.

     
Утримання двох підрозділів (районів), служб, відділів та витрат пов»язаних з виробництво теплової енергії відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків  шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма в основу якої покладені наступні документи:

Оптимізована схема системи теплопостачання м. Борисполя;
Програма розвитку та модернізації об’єктів теплопостачання у м. Борисполі.

Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень на сам перед:

скорочення технологічних втрат теплової енергії та води (шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж. Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 250,88 тис грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 28.14 тонн умовного палива;

економічної роботи котелень ( за рахунок зношених турбулізаторів котлів КОЛВІ-2000 на котельні по вул.. Соборна,8-а). Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 83,46 тис грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 14 тонни умовного палива. 

Загальний обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2020 -2021 рік) становить 2 384,23 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 2 384,23 тис. грн., що враховуються в структурі тарифів .

 

Інвестиційні витрати направлені на зниження питомих витрат та втрат енергоресурсів складають 87,3% що дає можливість зекономити 42,14 тонн умовного палива і досягнути економічного ефекту 364,59 тис. грн. за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів.

Заходи щодо забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів складають 12,7%.  

Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»,

НА ПЛАНОВИЙ 2020-2021 РОКИ
1. Заміна турбулізаторів котлів КОЛВІ-2000 на котельні по вул. Соборна, 8-а.
       
Турбулізатори вмонтовані в котли КОЛВІ-2000, які встановлені на котельні по вул. Скіфська,8-а вийшли з ладу і потребують заміни. 

     
Для більшої надійності та економічності роботи котла в димогарні конвекційні труби вмонтовані пристрої, які зменшують викиди в димохід гарячих газів – турбулізатори. Внаслідок цього все тепло направлено на підігрів води, а значить система опалення прогрівається скоріше, що зменшує споживання газу. Якщо гарячі димові гази не затримувати, значна частина тепла буде втрачена. 

Конструкція турбулізатора така, що сажа осідає виключно  на ньому, а трубна частина залишається чистою, що позволяє легко та просто очистити котел від сажі. Відомо, що сажа в 400 разів менше проводить тепло, тому при відсутності турбулізаторів теплообмін в два рази нижче, внаслідок цього ККД котла буде низьким. Так як турбулізатори працюють в агресивному середовищі і випробовують значну дію руйнівного характеру їх необхідно вчасно чистити та перевіряти зношення турбулізаторів та проводити їх заміну.
Впровадження заходу по заміні турбулізаторів призведе до економії 14,00 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження 83,46 тис. грн.

2. Реконструкція комерційного вузла обліку газу на котельні по вул. Соборна, 8-а, - існуючий комерційний вузол обліку газу не відповідає вимогам ПАТ «Київоблгаз» згідно Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві.

        
В 2012 році проведена перша черга  реконструкції котельні по вул. Соборна,8-а із заміною застарілих  котлів НІІСТУ-5 на два  сучасні та більш потужні котли КОЛВІ-2000.  Проектом був передбачений  вузол обліку газу  на   котли КОЛВІ-2000 (4 одиниці) з врахуванням перспективи розвитку масиву.  В першій черзі була  виконана заміна вузла обліку газу згідно проектного рішення. 

  
ПАТ «Київоблгаз»  висунув вимоги, щодо необхідності  проведення перерахунку підбору лічильника під встановлене обладнання та виконати проект і заміну  вузла обліку газу. (Акт обстеження перевірки стану обліку природного газу  від 15.05.2017 року №61183, додається). Виконано проект щодо реконструкції комерційного вузла обліку газу та написаний гарантійний лист щодо реалізації проекта.

  
В разі невиконання вимог зазначених у Акті, подача газу на котельну по вул. Соборна,8-а буде під загрозою.
3. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-34 в сторону ТК-35) ІІ черга.
     
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Соцмістечко, 242, на ділянці від ТК34 в сторону ТК35, діаметром 108 мм та протяжністю 176 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018-2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі два  житлові будинки залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції та зменшенні діаметра у відповідності до теплового навантаження, призведе до економії 3,59 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження – 25,50 тис. грн.

4. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Скіфська, 23-а (від ТК-7 в сторону ТК-8).
     
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Скіфська, 23-а, на ділянці від ТК7 в сторону ТК-8, діаметром 89 мм та протяжністю 132 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018-2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки  теплової мережі два  житлові будинки  залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження  заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,37 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження – 18,60 тис. грн. 

5. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б (від ТК-6 до ж/будинку №1 по вул. Головатого).
     
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б, на ділянці від ТК6 до житлового будинку по вул. Головатого, 1, діаметром 108 мм та протяжністю 151 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018 - 2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження  заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції та зменшенні діаметра у відповідності до теплового навантаження, призведе до економії 3,96 тонни умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження – 26,46 тис. грн. 

6. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул. Нова ІІ, 2-а (від ТК2 до житлового будинку 2/4 по вул. Нова).
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Нова,ІІ-2а, на ділянці від ТК2 до житлового будинку №2/4, діаметром 108 мм та протяжністю 82 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018 – 2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,39 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження – 17,12 тис. грн. 

7. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,    1-а (від ТК-22 до ТК23).
     
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал, на ділянці від ТК22 до ТК23, діаметром 108 мм та протяжністю 84 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018 – 2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі два  житлові будинки залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,73 тонни умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.  Економічний ефект від впровадження – 19,26 тис. грн. 

8. Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.  Нижній Вал, 1а (від ТК-12 до ТК13)

    
 Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал, 1-а на ділянці від ТК12 до ТК13, діаметром 159 мм та протяжністю 220 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2018 – 2020 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі десять  житлових будинки  залишаться без тепла.

   
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. 

   
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 4,77 тонни умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. Економічний ефект від впровадження – 87,65 тис. грн. 

9. Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова ІІ, 2а (від котельні до ТК-7а)

     
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нова, ІІ-а на ділянці від котельні до ТК-7а, діаметром 219 мм та протяжністю 284 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

   
По вказаній мережі проводиться транспортування теплової енергії лише на один об’єкт за адресою вул. Шевченка, 20. Згідно гідравлічних розрахунків для забезпечення вказаного об’єкту тепловою енергією потрібно зменшити пропускну спроможність теплової мережі, тобто проложити трубопроводи діаметром 76 мм. 

   
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж із зменшенням діаметру та використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 8,33 тонни умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

   
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі багатоквартирний житловий будинок залишиться без тепла.

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. Економічний ефект від впровадження – 56,29 тис. грн. 

Впровадження цих заходів не суперечить схемі теплопостачання міста Борисполя.

_______________________________
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