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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
2021-2022 рр.

(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування суб'єкта господарювання)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
	Найменування суб'єкта господарювання
	КПТМ «Бориспільтепломережа»

	Рік заснування
	1988



	Форма власності
	комунальна

	Місцезнаходження
	08301, Київська область, м. Бориспіль,

вул. Київський Шлях,41-а

	Код за ЄДРПОУ
	13712452

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада
	Палінка Володимир Іванович, директор

	Тел., факс, e-mail
	(04595) 6-25-08, ф.(04595) 6-47-31

borispil-teplo@ogku.kiev.ua

	Ліцензія на виробництво теплової енергії         (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597436 (безстрокова)

	Ліцензія на транспортування теплової енергії  (№, дата видачі, строк дії)
	АВ № 597437 (безстрокова)

	Ліцензія на постачання теплової енергії            (№ , дата видачі, строк дії)
	АВ № 597438 (безстрокова)

	Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн
	37652,8

	Балансова вартість активів, тис. грн
	125973,0

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	2885,7

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
	Відсутня


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми
	Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання

	Строк реалізації інвестиційної програми
	Один рік: з 1 жовтня 2021 р. по 30 вересня 2022 р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання
	Початковий етап реалізації заходів (складені кошториси, взяті комерційні пропозиції)

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	1.Перерахування коштів для виконання інвестиційної програми на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання.
2.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період.

3.Укладання угод на підрядні роботи.


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	3000,63

	власні кошти
	3000,63

	позичкові кошти
	0,00

	залучені кошти
	0,00

	бюджетні кошти
	0,00

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00

	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00

	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	86,10

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0,00

	Інші заходи
	13,90


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
	Чиста приведена вартість
	26677,15

	Внутрішня норма дохідності
	7%

	Дисконтований період окупності
	15,72

	Індекс прибутковості
	1,0095573

	Керівник
	_______________________
(підпис)
	Володимир Палінка
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


	Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення __________________________________
	
	Директор КПТМ «Бориспільтеплопережа»
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	___________________Володимир Палінка
(підпис)                 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № __________
	
	"___" _______________ 2021 року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 

(найменування суб'єкта господарювання)
	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)**
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)
	Економічний ефект (тис. грн)***

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	планований період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	
	
	
	планований період +1
	планований період + n*
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній Вал,1-а
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	46,57
	0,0
	0,0
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	1.2.5.2
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	46,57
	0,0
	0,0
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	1.2.5.3
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Завокзальна,5/1
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	46,57
	0,0
	0,0
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	Усього за підпунктом 1.2.5
	139,71 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	139,71 
	0,00 
	 139,71
	0,0
	0,0
	117,12
	 
	0,00 
	0,00
	 17,34

	Усього за пунктом 1.2
	139,71 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	139,71 
	0,00 
	 139,71
	0,0
	0,0
	117,12
	 
	0,00 
	0,00
	 17,34

	Усього за розділом I
	139,71 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	0,0 
	0,0 
	139,71 
	0,00 
	 139,71
	0,0
	0,0
	117,12
	 
	0,00 
	0,00
	 17,34

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-14 до ж/б № 10 по вул. Лютнева) 


	98 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 76 мм
	75,64
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	75,64
	0,00
	75,64
	0,0
	0,0
	81,84
	
	1,04
	0,00
	12,51

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від ТК-23 в сторону ДНЗ від котельні по вул. Соборна,8-а 
	95 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 108 мм 
	211,19
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	211,19
	211,19
	0,0
	0,0
	121,92
	 
	0,86
	0,00
	23,12

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до кута повороту)
	58 м в 1- тр. вимірі, Ду = 219 мм
	245,81
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	245,81
	245,81
	0,0
	0,0
	131,28
	
	0,51


	0,00
	26,13

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від ТК-28 до ТК-30 від котельні по вул. Соборна,8-а
	118 м в   1 - тр. вимірі, Ду = 76 – 89  мм
	248,59
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	248,59
	248,59
	0,0
	0,0
	129,00
	
	0,68
	0,00
	25,26

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)
	56 м в  1- тр. вимірі, Ду = 133 мм
	88,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	88,96
	0,00
	88,96
	0,0
	0,0
	116,28
	
	0,47
	0,00
	10,69

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-27 до врізки)
	102 м в 1- тр. вимірі, Ду =  108 мм
	235,17
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	235,17
	235,17
	0,0
	0,0
	127,44
	
	0,92
	0,00
	24,66

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-19 в сторону ТК-18)
	60 м в 1- тр. вимірі, Ду = 219 мм
	249,94
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	249,94
	249,94
	0,0
	0,0
	131,76
	
	0,53


	0,00
	26,54

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-26 до ТК-27)
	100 м в 1- тр. вимірі, Ду =  108 мм
	178,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	178,58
	178,58
	0,0
	0,0
	108,24
	
	0,90
	0,00
	22,23

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева)
	94 м в 1- тр. вимірі, Ду = 76 мм
	222,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	222,96
	222,96
	0,0
	0,0
	128,40
	
	1,11


	0,00
	22,29

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Новопрорізна,6-а  (від ТК-8 до ж/б № 16 по вул. Київський Шлях)
	123 м в 1- тр. вимірі, Ду= 57 мм
	107,24
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	107,24
	0,00
	107,24
	0,0
	0,0
	90,60
	
	1,17
	0,00
	15,29

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Лермонтова,1-г  (від ТК-23 до ТК-23а)
	50 м в   1- тр. вимірі, Ду = 159 мм
	170,29
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	170,29
	0,00
	170,29
	0,0
	0,0
	129,00
	
	0,51
	0,00
	17,67

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі  від  ТК-30 до ДНЗ по вул. Полтавська
	117 м в   1- тр.ви-мірі, Ду = 76 мм
	249,50
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	249,50
	249,50
	0,0
	0,0
	105,24
	
	1,22
	0,00
	30,22

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. В.Момота,42-б (від ТК-8а до ТК-9а)
	174 м в 1- тр. вимірі, Ду = 159 мм
	299,24
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	299,24
	0,00
	299,24
	0,0
	0,0
	128,64
	
	1,79
	0,00
	34,31

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2583,11 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	296,91
	 0,0
	 741,37
	1841,74 
	2583,11 
	 0,0
	0,0 
	119,85
	 
	11,71
	0,00
	290,92

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 2.1
	2583,11 
	х
	х
	 0,0
	0,0
	296,91
	 0,0
	 741,37
	1841,74 
	2583,11 
	 0,0
	0,0 
	119,85
	 
	11,71
	0,00
	290,92

	2.2
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Інші заходи, з них:

	2.2.5.1
	Проектні роботи по реконструкції теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до ж/б № 16 по вул. Лютнева)
	1
	115,18
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	115,18
	115,18
	0,0
	0,0
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.2
	Проектні роботи по реконструкції теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-23 до ДНЗ «Журавонька»)
	1
	162,63
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	162,63
	162,63
	0,0
	0,0
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 2.2.5
	 277,81
	х
	х
	 0,0
	0,0 
	 0,0
	0,0 
	0,00
	277,81
	277,81 
	0,0 
	0,0 
	0,00 
	 
	0,00 
	0,00
	 0,00

	Усього за пунктом 2.2
	 277,81
	х
	х
	 0,0
	0,0 
	 0,0
	0,0 
	0,00
	277,81
	277,81 
	0,0 
	0,0 
	0,00 
	 
	0,00 
	0,00
	 0,00

	Усього за розділом II
	 2860,92
	х
	х
	0,0 
	0,0 
	296,91
	0,0
	 741,37
	2119,55 
	2860,92 
	0,0 
	0,0 
	132,92
	 
	11,71
	0,00
	290,92

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Інші заходи з урахуванням:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	 3000,63
	2703,72 
	0,0 
	0,0
	0,0 
	296,91 
	0,00
	881,08
	2119,55 
	3000,63
	0,00
	0,00 
	132,10
	 
	11,71
	0,00
	308,26

	Примітки:
	n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - суб'єктом господарювання не заповнюється.


	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


 
	Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)


	ПОГОДЖЕНО
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	Рішення _________________________________
	
	_________________________________________
(посадова особа суб'єкта господарювання)

	_________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	
	_______________________Володимир Палінка
(підпис)                    (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	від ____________ № _________
	
	"___" ____________ 2021 року


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 
(найменування суб'єкта господарювання)
	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)
	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на
 планований період, тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)
	Економічний ефект (тис. грн.)**

	
	
	
	загальна сума
	з урахуванням:
	
	
	
	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
	підрядний
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Інші заходи з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Інші заходи, з них:

	1.2.5.1
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній Вал,1-а
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	0
	0,00
	46,57
	0,00
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	1.2.5.2
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	0
	0,00
	46,57
	0,00
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	1.2.5.3
	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Завокзальна,5/1
	2
	46,57
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	46,57
	0,00
	0
	0,00
	46,57
	0,00
	117,12
	
	0,00
	0,00
	5,78

	Усього за підпунктом 1.2.5
	139,71
	х
	х
	 0
	0
	0
	0,0 
	0
	0,0 
	139,71 
	139,71
	 0,00
	0
	0,00 
	139,71 
	0,00 
	117,12
	 
	 0,00
	0,00 
	17,34

	Усього за пунктом 1.2
	139,71
	х
	х
	 0
	0 
	0 
	0,0 
	0
	0,0 
	139,71 
	139,71
	 0,00
	 0
	0,00 
	139,71
	0,00 
	117,12
	 
	 0,00
	0,00 
	17,34

	Усього за розділом I
	139,71
	х
	х
	 0
	0 
	0
	0,0 
	0 
	0,0 
	139,71 
	139,71
	 0,00
	0
	0,00 
	139,71
	0,00 
	117,12
	 
	 0,00
	0,00 
	17,34

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:

	2.1.3.1
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-14 до ж/б № 10 по вул. Лютнева)
	98 м в   1 - тр. виміріДу = 76 мм
	75,64
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	75,64
	0,00
	0
	75,64
	0,00
	0,00
	81,84
	
	1,04
	0,00
	12,51

	2.1.3.2
	Реконструкція теплової мережі від ТК-23 в сторону ДНЗ від котельні по вул. Соборна,8-а
	95 м в   1 - тр. виміріДу = 108 мм
	211,19
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	211,19
	0
	0,00
	211,19
	0,00
	121,92
	
	0,86


	0,00
	23,12

	2.1.3.3
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до кута повороту)
	58 м в 1- тр. виміріДу = 219 мм
	245,81
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	245,81
	0
	0,00
	245,81
	0,00
	131,28
	
	0,51
	0,00
	26,13

	2.1.3.4
	Реконструкція теплової мережі від ТК-28 до ТК-30 від котельні по вул. Соборна,8-а
	118 м в   1 - тр. виміріДу = 76 – 89 мм
	248,59
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	248,59
	0
	0,00
	248,59
	0,00
	129,00
	
	0,68
	0,00
	25,26

	2.1.3.5
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)
	56 м в  1- тр. виміріДу = 133 мм
	88,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	88,96
	0,00
	0
	88,96
	0,00
	0,00
	116,28
	
	0,47
	0,00
	10,69

	2.1.3.6
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-27 до врізки)
	102 м в1-тр. виміріДу =  108 мм
	235,17
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	235,17
	0
	0,00
	235,17
	0,00
	127,44
	
	0,92
	0,00
	24,66

	2.1.3.7
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-19 в сторону ТК-18)
	60 м в 1- тр. виміріДу = 219 мм
	249,94
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	249,94
	0
	0,00
	249,94
	0,00
	131,76
	
	0,53
	0,00
	26,54

	2.1.3.8
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК-26 до ТК-27)
	100 м в 1 тр. виміріДу =  108 мм
	178,58
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	178,58
	0
	0,00
	178,58
	0,00
	108,24
	
	0,90
	0,00
	22,23

	2.1.3.9
	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (до житлового будинку № 16 по вул.Лютнева)
	94 м в 1- тр. виміріДу = 76 мм
	222,96
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	222,96
	0
	0,00
	222,96
	0,00
	128,40
	
	1,11
	0,00
	22,29

	2.1.3.10
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Новопрорізна,6-а  (від ТК-8 до ж/б № 16 по вул. Київський Шлях)
	123 м в 1- тр. виміріДу= 57 мм
	107,24
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	107,24
	0,00
	0
	0,00
	107,24
	0,00
	90,60
	
	1,17
	0,00
	15,29

	2.1.3.11
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. Лермон-това,1-г  (від ТК-23доТК-23а)
	50 м в   1- тр. виміріДу = 159 мм
	170,29
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	170,29
	0,00
	0
	0,00
	170,29
	0,00
	129,00
	
	0,51
	0,00
	17,67

	2.1.3.12
	Реконструкція теплової мережі  від  ТК-30 до ДНЗ по вул. Полтавська
	117 м в 1 тр. виміріДу = 76 мм
	249,50
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	249,50
	0
	0,00
	249,50
	0,00
	105,24
	
	1,22
	0,00
	30,22

	2.1.3.13
	Реконструкція теплової мережі  від  котельні по вул. В.Момота, 42-б (від ТК-8а до ТК-9а)
	174 м в 1- тр. виміріДу = 159 мм
	299,24
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	299,24
	0,00
	0
	0,00
	299,24
	0,00
	128,64
	
	1,79
	0,00
	34,31

	Усього за підпунктом 2.1.3
	2583,11
	х
	х
	0
	0
	0
	296,91
	0
	0
	2286,20
	741,37
	1841,74
	0
	164,60
	2418,51
	0,00
	119,85
	
	11,71
	0,00
	290,92

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 2.1
	2583,11
	х
	х
	0
	0
	0
	296,91
	0
	0
	2286,20
	741,37
	1841,74
	0
	164,60
	2418,51
	0,00
	119,85
	
	11,71
	0,00
	290,92

	2.2
	Інші заходи з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Інші заходи, з них:

	2.2.5.1
	Проектні роботи по реконструкції теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-18 до ж/б № 16 по вул. Лютнева)
	1
	115,18
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	115,18
	0
	0,00
	0,00
	115,18
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.2
	Проектні роботи по реконструкції теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8-а (відТК-23доДНЗ «Журавонька»)
	1
	162,63
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,00
	162,63
	0
	0,00
	0,00
	162,63
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Усього за підпунктом 2.2.5
	 277,81
	х
	х
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	277,81 
	0,00
	277,81
	 0
	0,00 
	0,00 
	277,81
	0,00 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Усього за пунктом 2.2
	 277,81
	х
	х
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	277,81
	0,00
	277,81
	 0
	0,00 
	0,00 
	277,81
	0,00 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	Усього за розділом II
	2860,92
	х
	х
	0
	0
	0
	296,91
	0
	0
	2564,01
	741,37
	2119,55
	0
	164,60
	2418,51
	277,81
	132,92
	
	11,71
	0,00
	290,92

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:


	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Інші заходи з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 3.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 3.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом III
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.1.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Інші заходи з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.1
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.3
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.4
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Інші заходи, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 4.2.5
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 4.2
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом IV
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за інвестиційною програмою
	3000,63 
	2703,72 
	0 
	 0
	0 
	0 
	296,91 
	0 
	0 
	2703,72 
	881,08 
	2119,55 
	0 
	164,60 
	2558,22 
	277,81 
	132,10
	 
	11,71
	0,00
	308,26

	____________* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.


	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	____________
(підпис)
	Галина Богацька                                                      (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	
	
	


Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПЛАН 
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» 
(найменування суб'єкта господарювання)
	№ з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Виробництво теплової енергії

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Інші заходи, з урахуванням:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Інші заходи
	139,71 
	139,71 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 1.2
	139,71
	139,71
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом I
	139,71
	139,71
	0,00
	0,00
	0,00

	II
	Транспортування теплової енергії

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
	2286,20
	2286,20
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 2.1
	2286,20
	2286,20
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5
	Інші заходи
	 277,81
	277,81 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	 
	Усього за пунктом 2.2
	277,81
	277,81
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом II
	2564,01
	2564,01
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	Постачання теплової енергії

	3.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	3.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	3.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 3.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом III
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV
	Постачання гарячої води

	4.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:

	4.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Інші заходи, з урахуванням:

	4.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5
	Інші заходи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за пунктом 4.2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за розділом IV
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	2703,72
	2703,72
	0,00
	0,00
	0,00

	Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
	__________
(підпис)
	Володимир Палінка (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Фінансовий директор (головний бухгалтер)
	__________
(підпис)
	Алла Багінська
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

	Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)
	__________
(підпис)
	Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
Коротка інформація про суб’єкт господарювання

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання 

Станом на 01.01.2021 року підприємство нараховує 23 котельні, з них 2 котельні законсервовані. Підприємство експлуатує   21 котельню встановленою сумарною тепловою потужністю 131,1 Гкал/год, 15 центральних теплових пунктів та всього 50,1 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 43,2 км в т. ч 0,761 км передано в оренду та 0,037 км законсервовані, в роботі 42,4 км теплових мереж.
Підприємство експлуатує 56 котлів, з них один на твердому паливі.  Котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.

Утримання двох   підрозділів (районів), служб, відділів та витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії, відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми
Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.

Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків  шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма підприємства, яка базується на Комплексній програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.

Обгрунтування  інвестиційних витрат за їх складовими

 Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень на сам перед:

- зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах (шляхом проведення  реконструкції аварійних ділянок теплових мереж в кількості 0,623 км в 2-х трубному вимірі). Виконання цих заходів дасть змогу не тільки зменшити втрати теплової енергії та води, а також забезпечити безперебійне та якісне централізоване теплопостачання. Прогнозована економія паливно-енергетичних ресурсів становить  11,71 тонн умовного палива;

- надійності в роботі котелень ( за рахунок заміни зношених баків запасу хімочищеної   води на котельних по вул. Нижній Вал,1-а, Соцмістечко,242, Завокзальна,5/1). Впровадження цих заходів забезпечить безаварійну та безперебійну роботу котельних, а відповідно і якісне  централізоване теплопостачання;

- розроблення проектної документації на реконструкцію теплових мереж, запланованих на майбутні періоди. 
Загальний  обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2021 - 2022 рік) становить 3000,63 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 2703,72 тис. грн., що враховуються в структурі    тарифів  та кошти,  які не підлягають поверненню в сумі 296,91 тис. грн., що залишилися не освоєними по інвестиційній програмі за період з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р.  (За інвестиційною програмою було передбачено кошти в сумі  2618,74 тис. грн., освоєно 2321,83 тис. грн.).

Інвестиційні витрати направлені на зменшення понаднормативних  втрат у теплових мережах  складають 86,1%, інші заходи (заміна баків, проектні роботи) складають 13,9%. 
Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозних періодах.
Виконання заходів інвестиційної програми очікується у другому-третьому кварталах 2022 року, після завершення опалювального сезону 2021-2022 року. Тому на структуру тарифу планового періоду виконання даної інвестиційної програми не впливатиме. 

Очікується, що впровадження заходів інвестиційної програми у наступному прогнозному опалювальному періоді призведе до:

- підвищення рівня надійності та якості послуг з теплозабезпечення;

· зниження понаднормативних втрат в теплових мережах на 72 Гкал, 
· зменшення споживання природного газу на 10 тис.куб.м.
Заступник директора 

з технічних питань






Віктор Мельник

Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД (з 01.10.2021 р. по 30.09.2022 р.)

1. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нижній Вал,1а

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
  
 На  існуючому баку запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та  введений в експлуатацію разом з котельнею в 1974 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений   і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.  Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води  додаються. 

Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів (пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води, при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.
Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 46573 грн. Орієнтовний термін окупності  – 9,76 років при економічному ефекті від впровадження заходу 5782 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна  бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).
Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 22295,83 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».
2. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Соцмістечко,242

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
  
 На  існуючому баку запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та  введений в експлуатацію разом з котельнею в 1975 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений   і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.  Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води  додаються. 

Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів (пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води, при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.
Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 46573 грн. Орієнтовний термін окупності  – 9,76 років при економічному ефекті від впровадження заходу 5782 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна  бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).
Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 22295,83 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».
3. Заміна бака  запасу хімочищеної води на котельні по вул. Завокзальна,5/1

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
  
 На  існуючому баку запасу хімочищеної води, який призначений для підживлення теплових мереж та  введений в експлуатацію разом з котельнею в 1994 році, постійно проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Бак морально застарілий та фізично зношений   і щорічні ремонти (заварювання свищів, виготовлення та заміна вузлів бака) не дають позитивних результатів.  Службова та Акт технічного стану існуючого бака запасу хімочищеної води  додаються. 

Заміна бака з впровадженням  новітніх матеріалів (пінопропілен) дасть змогу збільшити термін експлуатації бака, забезпечить уникнення  порушень в роботі котельні та безперебійну роботу теплової мережі так як відсутність запасу хімочищеної води, при пориві теплової мережі призведе до аварійної зупинки котельні. 

Значно зменшиться витрата часу працівників на обслуговування баку запасу хімочищеної води, що дасть змогу більше часу приділити на обслуговування та експлуатацію теплотехнічного обладнання для надання якісної послуги з теплопостачання.
Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень.

Повна вартість реалізації цього заходу становить 46573 грн. Орієнтовний термін окупності  – 9,76 років при економічному ефекті від впровадження заходу 5782 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань та вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є заміна  бака виготовленого з металу, який швидко піддається корозії на бак з впровадженням новітніх матеріалів, які стійкі до корозії (пінопропілен).
Обгрунтування вартості запланованих заходів.

Для визначення вартості впровадження робіт по заміні бака запасу хімочищеної води розглядались дві комерційні пропозиції, а саме:

· комерційна пропозиція ТОВ «ФОРТ», вартість ємності для води становить 28315,39 грн. без ПДВ;

· комерційна пропозиція ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС», вартість ємності складає 22295,83 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходжу вибрана комерційна пропозиція з меншою ціною ТОВ «БІОТОН ПЛАСТ ПЛЮС».
4. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39-б (від ТК14 до житлового будинку № 10 по вул. Лютнева)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці від ТК14 до  житлового будинку № 10 по вул. Лютнева , діаметром 108 мм та протяжністю 98 м в однотрубному вимірі,   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

   
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі   житловий будинок  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 75 643,70 грн. Орієнтовний термін окупності  – 6,82 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 12 512,96 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження  призведе до економії 1043,18 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
    
 Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

·  ТОВ «ІТРЕС»,  вартість 1 м труби діаметром 76/140мм становить 641,27 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 634,85 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

5. Реконструкція теплової мережі від ТК-23 в сторону ДНЗ від котельні по вул.  Соборна,8а 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи, на ділянці від ТК-23 в сторону ДНЗ, діаметром 108 мм та протяжністю  95 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 - 2021рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі шість  житлових будинків та ДНЗ  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 211,193 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,16 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 23 122,95 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,856 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 108/200мм становить 1033,78 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1 023,43 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

6. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39б (від ТК-18 до кута повороту)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи від котельні по вул.  Київський Шлях,39б, на ділянці від ТК-18 до  кута повороту, діаметром 219 мм та протяжністю 58 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі сім  житлових будинків, школа № 6 та ліцей  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 245,814 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,94 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі  26 127,43 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,513 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 219/315мм становить 2 610,7 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 2 584,59 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

7. Реконструкція теплової мережі від ТК-28 до ТК30 від  котельні по вул.  Соборна,8а
Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
     
 Магістральні  трубопроводи, на ділянці від ТК-28 до ТК-29, діаметром 89 мм  протяжністю 36 м та діаметром 76 мм від ТК-29 до ТК-30 протяжністю 82 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі  житловий будинок та ДНЗ «Журавонька»    залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

  
 Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 248,587 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,75 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 25 255,84 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,682 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 89/160мм становить 784,94; діаметром 76/140 становить 641,27грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  вартість труби діаметром 89/160мм -777,09 грн., діаметром 76/140мм становить 634,85 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

8. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-24 до ТК-25)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності

 впровадження
     
Магістральні  трубопроводи від котельні по вул. Соцмістечко,242, на ділянці від ТК-24 до ТК-25  діаметром 133 мм та протяжністю 56 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі десять  житлових будинків  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 88 956,02 грн. Орієнтовний термін окупності  – 9,69 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 10 694,62 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,472 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 133/225мм становить 1342,52 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1329,09 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

9. Реконструкція теплової мережі від  котельні по вул.  Соборна,8а ( від ТК-27 до врізки) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи, на ділянці від ТК-27 до врізки , діаметром 108 мм та протяжністю 102 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі три житлові будинки   залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 235,169 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,62 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 24 654,90 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,919 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
    
 Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 108/200мм становить 1033,78 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1 023,43 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

10. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39б (від ТК-19 в сторону ТК-18)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи від котельні по вул.  Київський Шлях,39б, на ділянці від ТК-19 в сторону ТК-18, діаметром 219 мм та протяжністю 60 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі сім  житлових будинків, школа № 6 та ліцей  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 249,937 тис. грн. без ПДВ. Орієнтовний термін окупності  – 10,98 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 26 543,90 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,530 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 219/315мм становить 2 610,7 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 2 584,59 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

11.  Реконструкція теплової мережі від  котельні по вул.  Соборна,8а ( від ТК-26 до ТК-27) 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи, на ділянці від ТК-26 до ТК-27 діаметром 108 мм та протяжністю 100 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
 При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі п’ять  житлових будинків та ДНЗ  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 178,584 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 9,02 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 22 227,81 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,901 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 108/200мм становить 1033,78 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1 023,43 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

12.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Київський Шлях,39-б ( до житлового будинку № 16 по вул. Лютнева)
Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці  до  житлового будинку № 16 по вул. Лютнева  діаметром 76 мм та протяжністю 94 м в однотрубному вимірі,   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

  
 При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі   житловий будинок  залишаться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 222,958 тис. грн. без ПДВ. Орієнтовний термін окупності  – 10,7 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 22 289,63 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, та зменшення діаметра у відповідності до приєднаного навантаження  призведе до економії 1,107тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
    
 Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

·  ТОВ «ІТРЕС»,  вартість 1 м труби діаметром 76/140мм становить 641,27 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 634,85 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera. 

13. Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  Новопрорізна,6-а (від ТК-8 до житлового будинку № 16 по вул. Київський Шлях)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
          Розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Новопрорізна,6-а, на ділянці від ТК-8 до житлового будинку № 16 по вул. Київський шлях діаметром 57 мм та протяжністю 123 м в однотрубному вимірі,   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі   житловий будинок  залишиться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

    
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 107 235,82 грн. Орієнтовний термін окупності  – 7,55 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 15287,11 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції  призведе до економії 1165,59 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

·  ТОВ «ІТРЕС»,  вартість 1 м труби діаметром 57/140мм становить 515,14 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 509,99 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

14.  Реконструкція теплових мереж  від котельні по вул. Лермонтова,1-г (від ТК-23 до ТК-23а)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності 
     
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Лермонтова,1-г на ділянці від ТК-23 до ТК-23а , діаметром 159 мм та  протяжністю 50 м   в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.     

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
По вказаній мережі проводиться транспортування теплової енергії на чотири об’єкти та на перемичку між котельнями  за адресами вул. Лермонтова,1-г та Нижній Вал,1-а. 

       При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі  чотири  об’єкти   залишаться без тепла.

Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 170 287,13 грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,75 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 17673,65 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 0,514 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 159/250мм становить 1520,1 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1504,90 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

15.  Реконструкція теплової мережі від ТК-30 до ДНЗ по вул. Полтавська
Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Розподільчі  трубопроводи, на ділянці від ТК-30 до ДНЗ по вул. Полтавська, діаметром 76 мм, протяжністю 117 м  в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

     
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі  ДНЗ по вул. Полтавська    залишиться без тепла.

     
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 249,495 тис. грн. Орієнтовний термін окупності  – 8,77 років. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 30 219,47 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,217 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

· ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби  діаметром 76/140мм становить 641,27 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  вартість труби діаметром  76/140мм становить 634,85 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

16.  Реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  В.Момота,42б (від ТК-8а до ТК-9а)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження
      
Магістральні  трубопроводи від котельні по вул.  В.Момота,42-б, на ділянці від ТК-8а до  ТК-9а  діаметром 159 мм та протяжністю 174 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

     
Лише протягом 2019 - 2021рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
При виході з ладу  вказаної аварійної ділянки  теплової мережі п’ять  житлових будинків  залишаться без тепла.

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

Визначення строку окупності та економічний ефект від впровадження заходу, аналіз альтернативних технічних рішень

   
Повна вартість реалізації цього заходу згідно підсумкової відомості ресурсів становить 299 237,81 грн. Орієнтовний термін окупності  – 10,72 роки. Економічний ефект від впровадження заходу відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі 34 308,13 грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, вартості зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, вартості усунення аварій на  ділянці, яка потребує заміни та економії палива (розрахунок додається). Альтернативним технічним рішенням є впровадження трубопроводів для проведення реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, що призведе до економії 1,789 тонн умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання. 

Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості  реконструкції ділянки теплової мережі розглядались два прайс-листи на  попередньоізольовану трубу,  а саме:

·  ТОВ «ІТРЕС»,  вартість труби діаметром 159/250мм становить 1520,1 грн. без ПДВ;

· пропозиція компанії  InfraSfera  становить 1504,90 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою ціною компанії  InfraSfera.

17.  Проектні роботи по реконструкція теплової мережі  від котельні по вул.  К.Шлях,39-б (від ТК-18 до  ж/будинку № 16 по вул. Лютнева)

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 
      
Магістральні та розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, діаметром 219 мм протяжністю 118 м та діаметром 108 мм,  протяжністю 94 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

    
Для  безперебійного і якісного теплопостачання необхідно розробити проект по реконструкції вказаної ділянки теплової мережі з використанням  попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції з визначенням необхідних діаметрів у відповідності до приєднаних навантажень та системою аварійної сигналізації для можливості пошуку витоків теплоносія. 
Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості проектних робіт по реконструкції  теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39б розглядались дві комерційні пропозиції та кошториси на проектні та вишукувальні роботи,  а саме:

· ПП «КИЇВЕНЕРГОПРОЕКТ»,  вартість виконання проектно-кошторисної документації по реконструкції теплових мереж від ТК-18 до житлового будинку по аул. Лютнева в м. Борисполі складає 145 248 грн.  без ПДВ;

· ПП «ТЕПЛОПРОЕКТ»  комерційна пропозиція на виконання тієї ж роботи  становить 115 175 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою вартістю -  ПП «Теплопроект».
18.  Проектні роботи реконструкції теплової мережі  від котельні по вул.  Соборна,8-а (від ТК-23 до ДНЗ «Журавонька») 

Техніко-економічне  обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 
      
Магістральні та розподільчі  трубопроводи від котельні по вул. Соборна,8-а  на ділянці від ТК-23 до ДНЗ «Журавонька», діаметрами (159 мм, 108 мм, 89 мм) , протяжністю 502 м в однотрубному вимірі   знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.

    
Лише протягом 2019 – 2021 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи.  

    
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.

    
Для  безперебійного і якісного теплопостачання необхідно розробити проект по реконструкції вказаної ділянки теплової мережі з використанням  попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції з визначенням необхідних діаметрів у відповідності до приєднаних навантажень та системою аварійної сигналізації для можливості пошуку витоків теплоносія. 
Обгрунтування вартості запланованих заходів
     
Для визначення вартості проектних робіт по реконструкції  теплової мережі від котельні по вул. Соборна,8а розглядались дві комерційні пропозиції та кошториси на проектні та вишукувальні роботи,  а саме:

· ПП «КИЇВЕНЕРГОПРОЕКТ»,  вартість виконання проектно-кошторисної  документації по реконструкції теплових мереж від ТК-23 до ДНЗ «Журавонька» в м. Борисполі складає 202 997 грн.  без ПДВ;

· ПП «ТЕПЛОПРОЕКТ»  комерційна пропозиція на виконання тієї ж роботи  становить 162 630 грн. без ПДВ.

Для розрахунку вартості впровадження заходу вибрана  пропозиція з меншою вартістю -  ПП «Теплопроект».

Заступник директора 

з технічних питань






Віктор Мельник

_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2021 – 2022 роки з 01.10.2021 по 30.09.2022
ст. 1 з 48

